IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition[CoordinationView_V2.0, QuantityTakeOffAddOnView]"
Description: "ExchangeRequirement[Structural, SurfaceGeometry]"
Description: "Option [BaseQuantities:On]"
Description: "Option [GridExport:On]"
Description: "Option [Assemblies:Off]"
Description: "Option [Bolts:On]"
Description: "Option [Rebars:On]"
Description: "Option [PourObjects:Off]"
Description: "Option [Welds:Off]"
Description: "Option [SurfaceTreatments:Off]"
Description: "Option [LocationBy:-2147483648]"
Description: "Option [ViewColors:On]"
Description: "Option [SectionedSpine:On]"
Description: "Option [PropertySets:On]"
Description: "Option [Export all:Off]"
File name: "M3D-CON.ifc"
Time stamp: "2021-09-21T12:03:17"
Author: "DESKTOP-20T1FK2\QC-PC-05"
Organization: "Structural Designer"
Preprocessor: "IFC Database version: Work"
Originating system: "Tekla Structures 2020, IFC Export Version: 4.0.0.0 Mar 5 2020"
Application: "Tekla Structures" version "2020" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation"

People and organizations
  Person "Undefined" id "DESKTOP-20T1FK2\QC-PC-05" of Organization "Trimble Solutions Corporation"
  Owner history of Person "Undefined" id "DESKTOP-20T1FK2\QC-PC-05" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures" version "2020" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1632243793 (2021-09-21T17:03:13Z)
  Owner history of Person "Undefined" id "DESKTOP-20T1FK2\QC-PC-05" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures" version "2020" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1632225600 (2021-09-21T12:00:00Z)
  Owner history of Person "Undefined" id "DESKTOP-20T1FK2\QC-PC-05" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures" version "2020" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1631833200 (2021-09-16T23:00:00Z)
  Owner history of Person "Undefined" id "DESKTOP-20T1FK2\QC-PC-05" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures" version "2020" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1632178800 (2021-09-20T23:00:00Z)
  Owner history of Person "Undefined" id "DESKTOP-20T1FK2\QC-PC-05" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures" version "2020" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1631908800 (2021-09-17T20:00:00Z)
  Owner history of Person "Undefined" id "DESKTOP-20T1FK2\QC-PC-05" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures" version "2020" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1631660400 (2021-09-14T23:00:00Z)
  Owner history of Person "Undefined" id "DESKTOP-20T1FK2\QC-PC-05" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures" version "2020" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1628895600 (2021-08-13T23:00:00Z)
  Owner history of Person "Undefined" id "DESKTOP-20T1FK2\QC-PC-05" of Organization "Trimble Solutions Corporation" | application "Tekla Structures" version "2020" identifier "Multi material modeling" by Organization "Trimble Solutions Corporation" | change NOCHANGE | created 1631574000 (2021-09-13T23:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  PLANEANGLEUNIT: RADIAN
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN

Spatial structure
IFCPROJECT "VIA EXPRESA CHIMBOTE"
  IFCSITE "Undefined" | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "General"
      IFCBUILDINGSTOREY "Subestructura" | elevation 0.
        contains 26 elements
          1 x IFCFOOTING | object type "10750*11000" | names: "ZAP-E1a" | descriptions: "10750*11000" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, BaseQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "1350*1500" | object type "1350*1500" | names: "EST-E1" | descriptions: "1350*1500" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Quantity, Pset_WallCommon, BaseQuantities, Tekla Common
          2 x IFCFOOTING | object type "TRPZL7800*10382.26*14885.58" | names: "ZAP-E1b", "ZAP-E2b" | descriptions: "TRPZL7800*10382.26*14885.58" | material: "CONCRETE/280" | property sets: Tekla Quantity, QC_Standard, Tekla Common, BaseQuantities
          2 x IFCFOOTING | object type "TRPZL7800*14885.58*10382.26" | names: "ZAP-E1b", "ZAP-E2b" | descriptions: "TRPZL7800*14885.58*10382.26" | material: "CONCRETE/280" | property sets: Tekla Quantity, QC_Standard, Tekla Common, BaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "1350*7125" | object type "1350*7125" | names: "EST-E1" | descriptions: "1350*7125" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, Pset_WallCommon, BaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "_idtlMKZEa0umw-hGO2__XQ_0" | object type "_idtlMKZEa0umw-hGO2__XQ_0" | names: "EST-E1" | descriptions: "_idtlMKZEa0umw-hGO2__XQ_0" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, Pset_WallCommon, BaseQuantities
          1 x IFCFOOTING | object type "10750*11900" | names: "ZAP-E2a" | descriptions: "10750*11900" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, BaseQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "1450*1500" | object type "1450*1500" | names: "EST-E2" | descriptions: "1450*1500" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Quantity, Pset_WallCommon, BaseQuantities, Tekla Common
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "1450*7653" | object type "1450*7653" | names: "EST-E2" | descriptions: "1450*7653" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, Pset_WallCommon, BaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "_agtebxcb0UiFp_k00RYqAA_0" | object type "_agtebxcb0UiFp_k00RYqAA_0" | names: "EST-E2" | descriptions: "_agtebxcb0UiFp_k00RYqAA_0" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, Pset_WallCommon, BaseQuantities
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "5>/F_+42.175_EST-E2__1 - Temp (4)" | object type "5>/F_+42.175_EST-E2__1 - Temp (4)" | names: "EST-E1", "EST-E2" | descriptions: "5>/F_+42.175_EST-E2__1 - Temp (4)" | material: "CONCRETE/280" | property sets: Tekla Quantity, BaseQuantities, QC_Standard, Pset_WallCommon, Tekla Common
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_mHTsJt2Mn0uZpQ8vIUTMyA_0" | object type "_mHTsJt2Mn0uZpQ8vIUTMyA_0" | names: "EST-E1a" | descriptions: "_mHTsJt2Mn0uZpQ8vIUTMyA_0" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, Pours
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_TBheTlyS506TCwHo50UxEA_0" | object type "_TBheTlyS506TCwHo50UxEA_0" | names: "EST-E1b" | descriptions: "_TBheTlyS506TCwHo50UxEA_0" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, Pours
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_FaOgloFrj0yGFK3RSa4m9w_0" | object type "_FaOgloFrj0yGFK3RSa4m9w_0" | names: "EST-E2b" | descriptions: "_FaOgloFrj0yGFK3RSa4m9w_0" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, Pours
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_o8-jtq-8aE2hoY69TXjhZg_0" | object type "_o8-jtq-8aE2hoY69TXjhZg_0" | names: "EST-E2a" | descriptions: "_o8-jtq-8aE2hoY69TXjhZg_0" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, Pours
      IFCBUILDINGSTOREY "Undefined" | elevation 0.
        contains 36 elements
          12 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "D80" | object type "D80" | names: "BEAM", "Unnamed" | descriptions: "D80" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: Pset_BeamCommon, Tekla Quantity, QC_Standard, Tekla Common, BaseQuantities
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_mxUEA5obg0mu7rIfqc1FQQ_0" | object type "_mxUEA5obg0mu7rIfqc1FQQ_0" | names: "CONCRETE ITEM" | descriptions: "_mxUEA5obg0mu7rIfqc1FQQ_0" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: Tekla Quantity, QC_Standard, Tekla Common, Pours
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_9AF6oqdNI0-B_Mj-wwwkwA_0" | object type "_9AF6oqdNI0-B_Mj-wwwkwA_0" | names: "CONCRETE ITEM" | descriptions: "_9AF6oqdNI0-B_Mj-wwwkwA_0" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: Tekla Quantity, QC_Standard, Tekla Common, Pours
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_mxUEA5obg0mu7rIfqc1FQQ_1" | object type "_mxUEA5obg0mu7rIfqc1FQQ_1" | names: "CONCRETE ITEM" | descriptions: "_mxUEA5obg0mu7rIfqc1FQQ_1" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: Tekla Quantity, QC_Standard, Tekla Common, Pours
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_9AF6oqdNI0-B_Mj-wwwkwA_1" | object type "_9AF6oqdNI0-B_Mj-wwwkwA_1" | names: "CONCRETE ITEM" | descriptions: "_9AF6oqdNI0-B_Mj-wwwkwA_1" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: Tekla Quantity, QC_Standard, Tekla Common, Pours
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_mxUEA5obg0mu7rIfqc1FQQ_2" | object type "_mxUEA5obg0mu7rIfqc1FQQ_2" | names: "CONCRETE ITEM" | descriptions: "_mxUEA5obg0mu7rIfqc1FQQ_2" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: Tekla Quantity, QC_Standard, Tekla Common, Pours
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_9AF6oqdNI0-B_Mj-wwwkwA_2" | object type "_9AF6oqdNI0-B_Mj-wwwkwA_2" | names: "CONCRETE ITEM" | descriptions: "_9AF6oqdNI0-B_Mj-wwwkwA_2" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: Tekla Quantity, QC_Standard, Tekla Common, Pours
      IFCBUILDINGSTOREY "Superestructura" | elevation 0.
        contains 76 elements
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "_EInadmVaSESBEcr5or93fA_0" | object type "_EInadmVaSESBEcr5or93fA_0" | names: "VID-1", "VID-2" | descriptions: "_EInadmVaSESBEcr5or93fA_0" | material: "CONCRETE/350" | property sets: Tekla Quantity, Pset_BeamCommon, QC_Standard, Tekla Common, BaseQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "_g1gdO6ifLkKqAzBnFBaYDw_0" | object type "_g1gdO6ifLkKqAzBnFBaYDw_0" | FLOOR | names: "TBL-1" | descriptions: "_g1gdO6ifLkKqAzBnFBaYDw_0" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "400*1654" | object type "400*1654" | names: "DIA-E2" | descriptions: "400*1654" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Quantity, Pset_BeamCommon, Tekla Common, BaseQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "400*1651" | object type "400*1651" | names: "DIA-E2", "DIA-E1" | descriptions: "400*1651" | material: "CONCRETE/280" | property sets: Tekla Quantity, QC_Standard, Tekla Common, Pset_BeamCommon, BaseQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "400*1655" | object type "400*1655" | names: "DIA-E2", "DIA-E1" | descriptions: "400*1655" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, Pset_BeamCommon, BaseQuantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "250*1453" | object type "250*1453" | names: "DIA-2" | descriptions: "250*1453" | material: "CONCRETE/280" | property sets: Pset_BeamCommon, QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, BaseQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "250*1450" | object type "250*1450" | names: "DIA-2" | descriptions: "250*1450" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Quantity, Pset_BeamCommon, Tekla Common, BaseQuantities
          40 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "2000*400" | object type "2000*400" | FLOOR | names: "MNJ-1" | descriptions: "2000*400" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Pset_SlabCommon, Tekla Quantity, Tekla Common, BaseQuantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "1700*400" | object type "1700*400" | FLOOR | names: "MNJ-1" | descriptions: "1700*400" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Quantity, Pset_SlabCommon, Tekla Common, BaseQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "700*400" | object type "700*400" | FLOOR | names: "MNJ-1" | descriptions: "700*400" | material: "CONCRETE/280" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, Pset_SlabCommon, BaseQuantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_j8q46hW5Q0mUy6IwSPrUFA_0" | object type "_j8q46hW5Q0mUy6IwSPrUFA_0" | names: "LSA-E1" | descriptions: "_j8q46hW5Q0mUy6IwSPrUFA_0" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: Tekla Quantity, QC_Standard, Tekla Common, Pours
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_YP3UTvXyQUOE8vudlvFY8A_0" | object type "_YP3UTvXyQUOE8vudlvFY8A_0" | names: "LSA-E2" | descriptions: "_YP3UTvXyQUOE8vudlvFY8A_0" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: QC_Standard, Tekla Common, Tekla Quantity, Pours
          8 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "533*193" | object type "533*193" | FLOOR | names: "Grout" | descriptions: "533*193" | material: "CONCRETE/Concrete_Undefined" | property sets: Tekla Quantity, Pset_SlabCommon, QC_Standard, Tekla Common, BaseQuantities

Types
  IFCWALLTYPE "1350*1500" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "1350*7125" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "_idtlMKZEa0umw-hGO2__XQ_0" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "1450*1500" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "1450*7653" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "_agtebxcb0UiFp_k00RYqAA_0" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "5>/F_+42.175_EST-E2__1 - Temp (4)" | 8 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_mHTsJt2Mn0uZpQ8vIUTMyA_0" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_TBheTlyS506TCwHo50UxEA_0" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_FaOgloFrj0yGFK3RSa4m9w_0" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_o8-jtq-8aE2hoY69TXjhZg_0" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "D80" | 12 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_mxUEA5obg0mu7rIfqc1FQQ_0" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_9AF6oqdNI0-B_Mj-wwwkwA_0" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_mxUEA5obg0mu7rIfqc1FQQ_1" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_9AF6oqdNI0-B_Mj-wwwkwA_1" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_mxUEA5obg0mu7rIfqc1FQQ_2" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_9AF6oqdNI0-B_Mj-wwwkwA_2" | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "_EInadmVaSESBEcr5or93fA_0" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "_g1gdO6ifLkKqAzBnFBaYDw_0" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "400*1654" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "400*1651" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "400*1655" | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "250*1453" | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "250*1450" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "2000*400" | 40 occurrences
  IFCSLABTYPE "1700*400" | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "700*400" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_j8q46hW5Q0mUy6IwSPrUFA_0" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "_YP3UTvXyQUOE8vudlvFY8A_0" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "533*193" | 8 occurrences

Property sets
  QC_Standard | properties | on 44 objects (44 IFCSLAB)
    A (no value)
    Alfa (no value)
    Aplicacion = "Muro New Jersey" (IFCLABEL)
    Aplicacion = "Muro New Jersey" (IFCLABEL)
    B (no value)
    Beta (no value)
    Bloque = "General" (IFCLABEL)
    C (no value)
    CC (no value)
    Cantidad (no value)
    Clase (no value)
    Creado en = "13.08.2021 18:33:45" (IFCLABEL)
    Creado por = "DESKTOP-TK2EL9U\QC-PC-JAMES" (IFCLABEL)
    D (no value)
    E (no value)
    Encofrado (no value)
    Estado (no value)
    F (no value)
    Fecha de Inicio (no value)
    Fecha de estado (no value)
    Fecha de termino (no value)
    Forma (no value)
    G (no value)
    Gamma (no value)
    H (no value)
    Habilitado (no value)
    I (no value)
    ID concreto (no value)
    Longitud = 700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Marca (no value)
    Material = "280" (IFCLABEL)
    Modificacion (no value)
    Modificado en (no value)
    Modificado por (no value)
    Nivel = "Superestructura" (IFCLABEL)
    Nombre = "MNJ-1" (IFCLABEL)
    Orden de Produccion (no value)
    Peso = 0. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Peso Total (no value)
    Plano (no value)
    Posicion (no value)
    QC_ID_UNIQUE (no value)
    QC_LOOKAHEAD (no value)
    QC_PUBLISH (no value)
    Tamaño (no value)
    Tipo = "MNJ-1" (IFCLABEL)
    Ubicacion = "E1-E2" (IFCLABEL)
    Vaciado = "VERTICAL" (IFCLABEL)
    Volumen = 0.3 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  QC_Standard | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    A (no value)
    Alfa (no value)
    Aplicacion (no value)
    Aplicacion = "Grout" (IFCLABEL)
    B (no value)
    Beta (no value)
    Bloque = "General" (IFCLABEL)
    C (no value)
    CC (no value)
    Cantidad (no value)
    Clase (no value)
    Creado en (no value)
    Creado por (no value)
    D (no value)
    E (no value)
    Encofrado (no value)
    Estado (no value)
    F (no value)
    Fecha de Inicio (no value)
    Fecha de estado (no value)
    Fecha de termino (no value)
    Forma (no value)
    G (no value)
    Gamma (no value)
    H (no value)
    Habilitado (no value)
    I (no value)
    ID concreto (no value)
    Longitud = 1357.7 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Marca (no value)
    Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Modificacion (no value)
    Modificado en (no value)
    Modificado por (no value)
    Nivel = "Superestructura" (IFCLABEL)
    Nombre = "Grout" (IFCLABEL)
    Orden de Produccion (no value)
    Peso = 216.7 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Peso Total (no value)
    Plano = "SCY-PDE-PLI-VID-001" (IFCLABEL)
    Posicion (no value)
    QC_ID_UNIQUE (no value)
    QC_LOOKAHEAD (no value)
    QC_PUBLISH (no value)
    Tamaño (no value)
    Tipo (no value)
    Ubicacion = "E1-E2" (IFCLABEL)
    Vaciado (no value)
    Volumen = 0.1 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  QC_Standard | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    A (no value)
    Alfa (no value)
    Aplicacion (no value)
    Aplicacion = "Tendon" (IFCLABEL)
    B (no value)
    Beta (no value)
    Bloque = "General" (IFCLABEL)
    C (no value)
    CC (no value)
    Cantidad (no value)
    Clase (no value)
    Creado en (no value)
    Creado por (no value)
    D (no value)
    E (no value)
    Encofrado (no value)
    Estado (no value)
    F (no value)
    Fecha de Inicio (no value)
    Fecha de estado (no value)
    Fecha de termino (no value)
    Forma (no value)
    G (no value)
    Gamma (no value)
    H (no value)
    Habilitado (no value)
    I (no value)
    ID concreto (no value)
    Longitud = 324.1 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Marca (no value)
    Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Modificacion (no value)
    Modificado en (no value)
    Modificado por (no value)
    Nivel (no value)
    Nombre = "CONCRETE ITEM" (IFCLABEL)
    Orden de Produccion (no value)
    Peso = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Peso Total (no value)
    Plano (no value)
    Posicion (no value)
    QC_ID_UNIQUE (no value)
    QC_LOOKAHEAD (no value)
    QC_PUBLISH (no value)
    Tamaño (no value)
    Tipo (no value)
    Ubicacion (no value)
    Vaciado (no value)
    Volumen = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  QC_Standard | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    A (no value)
    Alfa (no value)
    Aplicacion (no value)
    Aplicacion = "Tendon" (IFCLABEL)
    B (no value)
    Beta (no value)
    Bloque = "General" (IFCLABEL)
    C (no value)
    CC (no value)
    Cantidad (no value)
    Clase (no value)
    Creado en (no value)
    Creado por (no value)
    D (no value)
    E (no value)
    Encofrado (no value)
    Estado (no value)
    F (no value)
    Fecha de Inicio (no value)
    Fecha de estado (no value)
    Fecha de termino (no value)
    Forma (no value)
    G (no value)
    Gamma (no value)
    H (no value)
    Habilitado (no value)
    I (no value)
    ID concreto (no value)
    Longitud = 328.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Marca (no value)
    Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Modificacion (no value)
    Modificado en (no value)
    Modificado por (no value)
    Nivel (no value)
    Nombre = "CONCRETE ITEM" (IFCLABEL)
    Orden de Produccion (no value)
    Peso = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Peso Total (no value)
    Plano (no value)
    Posicion (no value)
    QC_ID_UNIQUE (no value)
    QC_LOOKAHEAD (no value)
    QC_PUBLISH (no value)
    Tamaño (no value)
    Tipo (no value)
    Ubicacion (no value)
    Vaciado (no value)
    Volumen = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  QC_Standard | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    A (no value)
    Alfa (no value)
    Aplicacion (no value)
    Aplicacion = "Tendon" (IFCLABEL)
    B (no value)
    Beta (no value)
    Bloque = "General" (IFCLABEL)
    C (no value)
    CC (no value)
    Cantidad (no value)
    Clase (no value)
    Creado en (no value)
    Creado por (no value)
    D (no value)
    E (no value)
    Encofrado (no value)
    Estado (no value)
    F (no value)
    Fecha de Inicio (no value)
    Fecha de estado (no value)
    Fecha de termino (no value)
    Forma (no value)
    G (no value)
    Gamma (no value)
    H (no value)
    Habilitado (no value)
    I (no value)
    ID concreto (no value)
    Longitud = 331.1 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Marca (no value)
    Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Modificacion (no value)
    Modificado en (no value)
    Modificado por (no value)
    Nivel (no value)
    Nombre = "CONCRETE ITEM" (IFCLABEL)
    Orden de Produccion (no value)
    Peso = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Peso Total (no value)
    Plano (no value)
    Posicion (no value)
    QC_ID_UNIQUE (no value)
    QC_LOOKAHEAD (no value)
    QC_PUBLISH (no value)
    Tamaño (no value)
    Tipo (no value)
    Ubicacion (no value)
    Vaciado (no value)
    Volumen = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  QC_Standard | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    A (no value)
    Alfa (no value)
    Aplicacion = "Estribo" (IFCLABEL)
    Aplicacion = "Estribo" (IFCLABEL)
    B (no value)
    Beta (no value)
    Bloque = "General" (IFCLABEL)
    C (no value)
    CC (no value)
    Cantidad (no value)
    Clase (no value)
    Creado en = "13.08.2021 18:33:45" (IFCLABEL)
    Creado por = "DESKTOP-TK2EL9U\QC-PC-JAMES" (IFCLABEL)
    D (no value)
    E (no value)
    Encofrado (no value)
    Estado (no value)
    F (no value)
    Fecha de Inicio (no value)
    Fecha de estado (no value)
    Fecha de termino (no value)
    Forma (no value)
    G (no value)
    Gamma (no value)
    H (no value)
    Habilitado (no value)
    I (no value)
    ID concreto (no value)
    Longitud = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Marca (no value)
    Material = "280" (IFCLABEL)
    Modificacion (no value)
    Modificado en (no value)
    Modificado por (no value)
    Nivel = "Subestructura" (IFCLABEL)
    Nombre = "EST-E2" (IFCLABEL)
    Orden de Produccion (no value)
    Peso = 0. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Peso Total (no value)
    Plano = "21003-SCY-PDE-PLI-EST-005" (IFCLABEL)
    Posicion (no value)
    QC_ID_UNIQUE (no value)
    QC_LOOKAHEAD (no value)
    QC_PUBLISH (no value)
    Tamaño (no value)
    Tipo = "EST-E2" (IFCLABEL)
    Ubicacion = "E2" (IFCLABEL)
    Vaciado = "VERTICAL" (IFCLABEL)
    Volumen = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  QC_Standard | properties | on 3 objects (3 IFCWALL)
    A (no value)
    Alfa (no value)
    Aplicacion = "Estribo" (IFCLABEL)
    Aplicacion = "Estribo" (IFCLABEL)
    B (no value)
    Beta (no value)
    Bloque = "General" (IFCLABEL)
    C (no value)
    CC (no value)
    Cantidad (no value)
    Clase (no value)
    Creado en = "13.08.2021 18:33:45" (IFCLABEL)
    Creado por = "DESKTOP-TK2EL9U\QC-PC-JAMES" (IFCLABEL)
    D (no value)
    E (no value)
    Encofrado (no value)
    Estado (no value)
    F (no value)
    Fecha de Inicio (no value)
    Fecha de estado (no value)
    Fecha de termino (no value)
    Forma (no value)
    G (no value)
    Gamma (no value)
    H (no value)
    Habilitado (no value)
    I (no value)
    ID concreto (no value)
    Longitud = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Marca (no value)
    Material = "280" (IFCLABEL)
    Modificacion (no value)
    Modificado en (no value)
    Modificado por (no value)
    Nivel = "Subestructura" (IFCLABEL)
    Nombre = "EST-E1" (IFCLABEL)
    Orden de Produccion (no value)
    Peso = 0. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Peso Total (no value)
    Plano = "21003-SCY-PDE-PLI-EST-002" (IFCLABEL)
    Posicion (no value)
    QC_ID_UNIQUE (no value)
    QC_LOOKAHEAD (no value)
    QC_PUBLISH (no value)
    Tamaño (no value)
    Tipo = "EST-E1" (IFCLABEL)
    Ubicacion = "E1" (IFCLABEL)
    Vaciado = "VERTICAL" (IFCLABEL)
    Volumen = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  QC_Standard | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    A (no value)
    Alfa (no value)
    Aplicacion (no value)
    Aplicacion = "Tendon" (IFCLABEL)
    B (no value)
    Beta (no value)
    Bloque = "General" (IFCLABEL)
    C (no value)
    CC (no value)
    Cantidad (no value)
    Clase (no value)
    Creado en (no value)
    Creado por (no value)
    D (no value)
    E (no value)
    Encofrado (no value)
    Estado (no value)
    F (no value)
    Fecha de Inicio (no value)
    Fecha de estado (no value)
    Fecha de termino (no value)
    Forma (no value)
    G (no value)
    Gamma (no value)
    H (no value)
    Habilitado (no value)
    I (no value)
    ID concreto (no value)
    Longitud = 34210.7 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Marca (no value)
    Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Modificacion (no value)
    Modificado en (no value)
    Modificado por (no value)
    Nivel (no value)
    Nombre = "BEAM" (IFCLABEL)
    Orden de Produccion (no value)
    Peso = 402.2 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Peso Total (no value)
    Plano (no value)
    Posicion (no value)
    QC_ID_UNIQUE (no value)
    QC_LOOKAHEAD (no value)
    QC_PUBLISH (no value)
    Tamaño (no value)
    Tipo (no value)
    Ubicacion (no value)
    Vaciado (no value)
    Volumen = 0.2 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  QC_Standard: 51 more contents on 69 objects not shown
  Tekla Common | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Bottom elevation = "+41.491" (IFCLABEL)
    Class = "2" (IFCLABEL)
    Initial GUID (no value)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Preliminary mark = "" (IFCLABEL)
    Top elevation = "+42.191" (IFCLABEL)
  Tekla Common | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Bottom elevation = "+42.183" (IFCLABEL)
    Class = "2" (IFCLABEL)
    Initial GUID (no value)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Preliminary mark = "" (IFCLABEL)
    Top elevation = "+42.883" (IFCLABEL)
  Tekla Common | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Bottom elevation = "+42.104" (IFCLABEL)
    Class = "2" (IFCLABEL)
    Initial GUID (no value)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Preliminary mark = "" (IFCLABEL)
    Top elevation = "+42.843" (IFCLABEL)
  Tekla Common | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Bottom elevation = "+42.065" (IFCLABEL)
    Class = "2" (IFCLABEL)
    Initial GUID (no value)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Preliminary mark = "" (IFCLABEL)
    Top elevation = "+42.804" (IFCLABEL)
  Tekla Common | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Bottom elevation = "+42.026" (IFCLABEL)
    Class = "2" (IFCLABEL)
    Initial GUID (no value)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Preliminary mark = "" (IFCLABEL)
    Top elevation = "+42.765" (IFCLABEL)
  Tekla Common | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Bottom elevation = "+41.986" (IFCLABEL)
    Class = "2" (IFCLABEL)
    Initial GUID (no value)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Preliminary mark = "" (IFCLABEL)
    Top elevation = "+42.725" (IFCLABEL)
  Tekla Common | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Bottom elevation = "+41.947" (IFCLABEL)
    Class = "2" (IFCLABEL)
    Initial GUID (no value)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Preliminary mark = "" (IFCLABEL)
    Top elevation = "+42.686" (IFCLABEL)
  Tekla Common | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Bottom elevation = "+41.908" (IFCLABEL)
    Class = "2" (IFCLABEL)
    Initial GUID (no value)
    Phase = 1 (IFCINTEGER)
    Preliminary mark = "" (IFCLABEL)
    Top elevation = "+42.647" (IFCLABEL)
  Tekla Common: 102 more contents on 114 objects not shown
  Tekla Quantity | properties | on 34 objects (34 IFCSLAB)
    Area per tons = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Gross footprint area = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Height = 400. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Length = 700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Net surface area = 4.5 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.3 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Weight = 0. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Width = 2000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Tekla Quantity | properties | on 8 objects (8 IFCSLAB)
    Area per tons = 8.4 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Gross footprint area = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Height = 192.6 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Length = 1357.7 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Net surface area = 1.8 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.1 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Weight = 216.7 (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Width = 533. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Tekla Quantity | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Area per tons = 16.4 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Gross footprint area = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Height = 250.1 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Length = 324.1 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Net surface area = 0.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Weight = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Width = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Tekla Quantity | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Area per tons = 16.4 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Gross footprint area = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Height = 249.7 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Length = 328.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Net surface area = 0.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Weight = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Width = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Tekla Quantity | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Area per tons = 16.4 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Gross footprint area = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Height = 249.1 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Length = 331.1 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Net surface area = 0.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Weight = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Width = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Tekla Quantity | properties | on 8 objects (8 IFCWALL)
    Area per tons = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Gross footprint area = 0.2 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Height = 560. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Length = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Net surface area = 0.8 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Weight = 0. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Width = 660. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Tekla Quantity | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Area per tons = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Gross footprint area = 0.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Height = 400. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Length = 700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Net surface area = 4.5 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.3 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Weight = 0. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Width = 2000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Tekla Quantity | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    Area per tons = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Gross footprint area = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Height = 2321.7 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Length = 34432.2 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Net surface area = 207.7 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 26.9 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Weight = 0. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Width = 1100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Tekla Quantity: 29 more contents on 54 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 40 objects (40 IFCSLAB)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_S-1/11" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 8 objects (8 IFCSLAB)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_S-1/0(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_S-1/12" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_S-1/13" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "P/5(?)" (IFCIDENTIFIER)
  BaseQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCSLAB)
    NetArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.397099999997432 [CUBIC_METRE]
    NetWeight = 0. [KILO GRAM]
    Width = 2000.00000000086 [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCWALL)
    Length = 100. [MILLI METRE]
    NetVolume = 0.0280533333333333 [CUBIC_METRE]
    NetWeight = 0. [KILO GRAM]
    OuterSurfaceArea = 0.841092467667153 [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    NetArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.397099999997431 [CUBIC_METRE]
    NetWeight = 0. [KILO GRAM]
    Width = 2000.00000000086 [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    NetArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.397099999997437 [CUBIC_METRE]
    NetWeight = 0. [KILO GRAM]
    Width = 2000.00000000086 [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    NetArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.397099999997435 [CUBIC_METRE]
    NetWeight = 0. [KILO GRAM]
    Width = 2000.00000000086 [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    NetArea = 0.112 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.138985 [CUBIC_METRE]
    NetWeight = 0. [KILO GRAM]
    Width = 700. [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    NetArea = 0.272000000000003 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.337535000000013 [CUBIC_METRE]
    NetWeight = 0. [KILO GRAM]
    Width = 1700.00000000003 [MILLI METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    NetArea = 0.272000000000002 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.337535000000011 [CUBIC_METRE]
    NetWeight = 0. [KILO GRAM]
    Width = 1700.00000000004 [MILLI METRE]
  BaseQuantities: 66 more contents on 73 objects not shown
  Pset_BeamCommon | properties | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "P/0(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_S-1/9(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_S-1/10(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "P/4(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_S-1/7(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_S-1/5(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "P/3(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_S-1/8(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon: 1 more content on 1 objects not shown
  Pours | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Pour Actual End Date (no value)
    Pour Actual End Form (no value)
    Pour Actual End Rebar (no value)
    Pour Actual Start Date (no value)
    Pour Actual Start Form (no value)
    Pour Actual Start Rebar (no value)
    Pour Area = 0.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NXG = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGX = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Bottom Level = "+41.464" (IFCLABEL)
    Pour Break Comment (no value)
    Pour Break GUID = "4fd2b4f5-063e-4f2b-aa1c-8ecb14e4b759" (IFCLABEL)
    Pour Break ID (no value)
    Pour Break Type (no value)
    Pour Check Date (no value)
    Pour Checked By (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Concrete Mixture (no value)
    Pour Content Type = "PART" (IFCLABEL)
    Pour Formwork Check Date (no value)
    Pour Formwork Checked By (no value)
    Pour Formwork Comment (no value)
    Pour Formwork Status (no value)
    Pour GUID = "4fd2b4f5-063e-4f2b-aa1c-8ecb14e4b759" (IFCLABEL)
    Pour ID (no value)
    Pour Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Pour Number (no value)
    Pour Planned End Date (no value)
    Pour Planned End Form (no value)
    Pour Planned End Rebar (no value)
    Pour Planned Start Date (no value)
    Pour Planned Start Form (no value)
    Pour Planned Start Rebar (no value)
    Pour Rebar Check Date (no value)
    Pour Rebar CheckedBy (no value)
    Pour Rebar Comment (no value)
    Pour Rebar Release Number (no value)
    Pour Rebar Shipment Number (no value)
    Pour Rebar Status (no value)
    Pour Status (no value)
    Pour Top Level = "+41.714" (IFCLABEL)
    Pour Type (no value)
    Pour User Field1 (no value)
    Pour User Field2 (no value)
    Pour User Field3 (no value)
    Pour User Field4 (no value)
    Pour Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Pour Weight = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Pour Weight Net = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
  Pours | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Pour Actual End Date (no value)
    Pour Actual End Form (no value)
    Pour Actual End Rebar (no value)
    Pour Actual Start Date (no value)
    Pour Actual Start Form (no value)
    Pour Actual Start Rebar (no value)
    Pour Area = 0.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NXG = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGX = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Bottom Level = "+40.798" (IFCLABEL)
    Pour Break Comment (no value)
    Pour Break GUID = "b0b938cb-f824-447d-b96f-b3b81b33c60b" (IFCLABEL)
    Pour Break ID (no value)
    Pour Break Type (no value)
    Pour Check Date (no value)
    Pour Checked By (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Concrete Mixture (no value)
    Pour Content Type = "PART" (IFCLABEL)
    Pour Formwork Check Date (no value)
    Pour Formwork Checked By (no value)
    Pour Formwork Comment (no value)
    Pour Formwork Status (no value)
    Pour GUID = "b0b938cb-f824-447d-b96f-b3b81b33c60b" (IFCLABEL)
    Pour ID (no value)
    Pour Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Pour Number (no value)
    Pour Planned End Date (no value)
    Pour Planned End Form (no value)
    Pour Planned End Rebar (no value)
    Pour Planned Start Date (no value)
    Pour Planned Start Form (no value)
    Pour Planned Start Rebar (no value)
    Pour Rebar Check Date (no value)
    Pour Rebar CheckedBy (no value)
    Pour Rebar Comment (no value)
    Pour Rebar Release Number (no value)
    Pour Rebar Shipment Number (no value)
    Pour Rebar Status (no value)
    Pour Status (no value)
    Pour Top Level = "+41.048" (IFCLABEL)
    Pour Type (no value)
    Pour User Field1 (no value)
    Pour User Field2 (no value)
    Pour User Field3 (no value)
    Pour User Field4 (no value)
    Pour Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Pour Weight = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Pour Weight Net = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
  Pours | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Pour Actual End Date (no value)
    Pour Actual End Form (no value)
    Pour Actual End Rebar (no value)
    Pour Actual Start Date (no value)
    Pour Actual Start Form (no value)
    Pour Actual Start Rebar (no value)
    Pour Area = 0.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NXG = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGX = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Bottom Level = "+41.064" (IFCLABEL)
    Pour Break Comment (no value)
    Pour Break GUID = "d4b0d434-6982-4844-a1c7-585de58b78d5" (IFCLABEL)
    Pour Break ID (no value)
    Pour Break Type (no value)
    Pour Check Date (no value)
    Pour Checked By (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Concrete Mixture (no value)
    Pour Content Type = "PART" (IFCLABEL)
    Pour Formwork Check Date (no value)
    Pour Formwork Checked By (no value)
    Pour Formwork Comment (no value)
    Pour Formwork Status (no value)
    Pour GUID = "d4b0d434-6982-4844-a1c7-585de58b78d5" (IFCLABEL)
    Pour ID (no value)
    Pour Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Pour Number (no value)
    Pour Planned End Date (no value)
    Pour Planned End Form (no value)
    Pour Planned End Rebar (no value)
    Pour Planned Start Date (no value)
    Pour Planned Start Form (no value)
    Pour Planned Start Rebar (no value)
    Pour Rebar Check Date (no value)
    Pour Rebar CheckedBy (no value)
    Pour Rebar Comment (no value)
    Pour Rebar Release Number (no value)
    Pour Rebar Shipment Number (no value)
    Pour Rebar Status (no value)
    Pour Status (no value)
    Pour Top Level = "+41.314" (IFCLABEL)
    Pour Type (no value)
    Pour User Field1 (no value)
    Pour User Field2 (no value)
    Pour User Field3 (no value)
    Pour User Field4 (no value)
    Pour Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Pour Weight = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Pour Weight Net = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
  Pours | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Pour Actual End Date (no value)
    Pour Actual End Form (no value)
    Pour Actual End Rebar (no value)
    Pour Actual Start Date (no value)
    Pour Actual Start Form (no value)
    Pour Actual Start Rebar (no value)
    Pour Area = 0.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NXG = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGX = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Bottom Level = "+40.398" (IFCLABEL)
    Pour Break Comment (no value)
    Pour Break GUID = "825acb7f-b48c-46e5-a3fc-f7ba11c275b8" (IFCLABEL)
    Pour Break ID (no value)
    Pour Break Type (no value)
    Pour Check Date (no value)
    Pour Checked By (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Concrete Mixture (no value)
    Pour Content Type = "PART" (IFCLABEL)
    Pour Formwork Check Date (no value)
    Pour Formwork Checked By (no value)
    Pour Formwork Comment (no value)
    Pour Formwork Status (no value)
    Pour GUID = "825acb7f-b48c-46e5-a3fc-f7ba11c275b8" (IFCLABEL)
    Pour ID (no value)
    Pour Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Pour Number (no value)
    Pour Planned End Date (no value)
    Pour Planned End Form (no value)
    Pour Planned End Rebar (no value)
    Pour Planned Start Date (no value)
    Pour Planned Start Form (no value)
    Pour Planned Start Rebar (no value)
    Pour Rebar Check Date (no value)
    Pour Rebar CheckedBy (no value)
    Pour Rebar Comment (no value)
    Pour Rebar Release Number (no value)
    Pour Rebar Shipment Number (no value)
    Pour Rebar Status (no value)
    Pour Status (no value)
    Pour Top Level = "+40.648" (IFCLABEL)
    Pour Type (no value)
    Pour User Field1 (no value)
    Pour User Field2 (no value)
    Pour User Field3 (no value)
    Pour User Field4 (no value)
    Pour Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Pour Weight = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Pour Weight Net = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
  Pours | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Pour Actual End Date (no value)
    Pour Actual End Form (no value)
    Pour Actual End Rebar (no value)
    Pour Actual Start Date (no value)
    Pour Actual Start Form (no value)
    Pour Actual Start Rebar (no value)
    Pour Area = 0.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NXG = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGX = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Bottom Level = "+40.665" (IFCLABEL)
    Pour Break Comment (no value)
    Pour Break GUID = "5f5776c8-0d98-4bf5-a302-24a4367dd3d3" (IFCLABEL)
    Pour Break ID (no value)
    Pour Break Type (no value)
    Pour Check Date (no value)
    Pour Checked By (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Concrete Mixture (no value)
    Pour Content Type = "PART" (IFCLABEL)
    Pour Formwork Check Date (no value)
    Pour Formwork Checked By (no value)
    Pour Formwork Comment (no value)
    Pour Formwork Status (no value)
    Pour GUID = "5f5776c8-0d98-4bf5-a302-24a4367dd3d3" (IFCLABEL)
    Pour ID (no value)
    Pour Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Pour Number (no value)
    Pour Planned End Date (no value)
    Pour Planned End Form (no value)
    Pour Planned End Rebar (no value)
    Pour Planned Start Date (no value)
    Pour Planned Start Form (no value)
    Pour Planned Start Rebar (no value)
    Pour Rebar Check Date (no value)
    Pour Rebar CheckedBy (no value)
    Pour Rebar Comment (no value)
    Pour Rebar Release Number (no value)
    Pour Rebar Shipment Number (no value)
    Pour Rebar Status (no value)
    Pour Status (no value)
    Pour Top Level = "+40.913" (IFCLABEL)
    Pour Type (no value)
    Pour User Field1 (no value)
    Pour User Field2 (no value)
    Pour User Field3 (no value)
    Pour User Field4 (no value)
    Pour Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Pour Weight = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Pour Weight Net = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
  Pours | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Pour Actual End Date (no value)
    Pour Actual End Form (no value)
    Pour Actual End Rebar (no value)
    Pour Actual Start Date (no value)
    Pour Actual Start Form (no value)
    Pour Actual Start Rebar (no value)
    Pour Area = 0.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NXG = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGX = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Bottom Level = "+39.998" (IFCLABEL)
    Pour Break Comment (no value)
    Pour Break GUID = "98776ee4-745a-43f6-b6c0-5231b464a73c" (IFCLABEL)
    Pour Break ID (no value)
    Pour Break Type (no value)
    Pour Check Date (no value)
    Pour Checked By (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Concrete Mixture (no value)
    Pour Content Type = "PART" (IFCLABEL)
    Pour Formwork Check Date (no value)
    Pour Formwork Checked By (no value)
    Pour Formwork Comment (no value)
    Pour Formwork Status (no value)
    Pour GUID = "98776ee4-745a-43f6-b6c0-5231b464a73c" (IFCLABEL)
    Pour ID (no value)
    Pour Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Pour Number (no value)
    Pour Planned End Date (no value)
    Pour Planned End Form (no value)
    Pour Planned End Rebar (no value)
    Pour Planned Start Date (no value)
    Pour Planned Start Form (no value)
    Pour Planned Start Rebar (no value)
    Pour Rebar Check Date (no value)
    Pour Rebar CheckedBy (no value)
    Pour Rebar Comment (no value)
    Pour Rebar Release Number (no value)
    Pour Rebar Shipment Number (no value)
    Pour Rebar Status (no value)
    Pour Status (no value)
    Pour Top Level = "+40.247" (IFCLABEL)
    Pour Type (no value)
    Pour User Field1 (no value)
    Pour User Field2 (no value)
    Pour User Field3 (no value)
    Pour User Field4 (no value)
    Pour Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Pour Weight = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Pour Weight Net = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
  Pours | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Pour Actual End Date (no value)
    Pour Actual End Form (no value)
    Pour Actual End Rebar (no value)
    Pour Actual Start Date (no value)
    Pour Actual Start Form (no value)
    Pour Actual Start Rebar (no value)
    Pour Area = 0.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NXG = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGX = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Bottom Level = "+41.519" (IFCLABEL)
    Pour Break Comment (no value)
    Pour Break GUID = "c0126075-f1fb-4424-bc24-55c92921da88" (IFCLABEL)
    Pour Break ID (no value)
    Pour Break Type (no value)
    Pour Check Date (no value)
    Pour Checked By (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Concrete Mixture (no value)
    Pour Content Type = "PART" (IFCLABEL)
    Pour Formwork Check Date (no value)
    Pour Formwork Checked By (no value)
    Pour Formwork Comment (no value)
    Pour Formwork Status (no value)
    Pour GUID = "c0126075-f1fb-4424-bc24-55c92921da88" (IFCLABEL)
    Pour ID (no value)
    Pour Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Pour Number (no value)
    Pour Planned End Date (no value)
    Pour Planned End Form (no value)
    Pour Planned End Rebar (no value)
    Pour Planned Start Date (no value)
    Pour Planned Start Form (no value)
    Pour Planned Start Rebar (no value)
    Pour Rebar Check Date (no value)
    Pour Rebar CheckedBy (no value)
    Pour Rebar Comment (no value)
    Pour Rebar Release Number (no value)
    Pour Rebar Shipment Number (no value)
    Pour Rebar Status (no value)
    Pour Status (no value)
    Pour Top Level = "+41.769" (IFCLABEL)
    Pour Type (no value)
    Pour User Field1 (no value)
    Pour User Field2 (no value)
    Pour User Field3 (no value)
    Pour User Field4 (no value)
    Pour Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Pour Weight = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Pour Weight Net = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
  Pours | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Pour Actual End Date (no value)
    Pour Actual End Form (no value)
    Pour Actual End Rebar (no value)
    Pour Actual Start Date (no value)
    Pour Actual Start Form (no value)
    Pour Actual Start Rebar (no value)
    Pour Area = 0.3 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area NXG = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGX = 0.1 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGY = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Area PGZ = 0. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Pour Bottom Level = "+40.852" (IFCLABEL)
    Pour Break Comment (no value)
    Pour Break GUID = "3fcbe3fb-fe08-4b34-8af2-220ca4cfb287" (IFCLABEL)
    Pour Break ID (no value)
    Pour Break Type (no value)
    Pour Check Date (no value)
    Pour Checked By (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Comment (no value)
    Pour Concrete Mixture (no value)
    Pour Content Type = "PART" (IFCLABEL)
    Pour Formwork Check Date (no value)
    Pour Formwork Checked By (no value)
    Pour Formwork Comment (no value)
    Pour Formwork Status (no value)
    Pour GUID = "3fcbe3fb-fe08-4b34-8af2-220ca4cfb287" (IFCLABEL)
    Pour ID (no value)
    Pour Material = "Concrete_Undefined" (IFCLABEL)
    Pour Number (no value)
    Pour Planned End Date (no value)
    Pour Planned End Form (no value)
    Pour Planned End Rebar (no value)
    Pour Planned Start Date (no value)
    Pour Planned Start Form (no value)
    Pour Planned Start Rebar (no value)
    Pour Rebar Check Date (no value)
    Pour Rebar CheckedBy (no value)
    Pour Rebar Comment (no value)
    Pour Rebar Release Number (no value)
    Pour Rebar Shipment Number (no value)
    Pour Rebar Status (no value)
    Pour Status (no value)
    Pour Top Level = "+41.102" (IFCLABEL)
    Pour Type (no value)
    Pour User Field1 (no value)
    Pour User Field2 (no value)
    Pour User Field3 (no value)
    Pour User Field4 (no value)
    Pour Volume = 0. (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Pour Weight = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
    Pour Weight Net = 16. (IFCMASSMEASURE) [KILO GRAM]
  Pours: 22 more contents on 22 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_C-1/2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 3 objects (3 IFCWALL)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_C-1/1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_S-1/3" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_S-1/1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_C-1/1(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "P/2(?)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Hormigón_S-1/4" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "P/1" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon: 1 more content on 1 objects not shown