IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Numéro du projet"
Time stamp: "2020-06-10T11:06:37"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "e.gonthier974@gmail.com" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "e.gonthier974@gmail.com" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Numéro du projet" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 51′ 23.999633″ | longitude 2° 21′ 3.553905″ | elevation above sea level -14.1000000000012
    IFCBUILDING | postal address: "?", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "S09-ref" | long name "S09-ref" | elevation -1.34999999999884
        contains 219 elements
          1 x IFCSLAB | object type "Radier1:IGC_SOL_Radier" | FLOOR | names: "Radier1:IGC_SOL_Radier:1555340" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          16 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:314139" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1559486", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1559791", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1631691" (+13 more) | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-800" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-800:296123" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-800:1560718", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-800:1839704", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-800:2540278" (+3 more) | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          6 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-800" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-800:296123" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-800:1560867", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-800:1838999", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-800:1839479" (+3 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-800" ("EGCT_Béton coulé sur place" 0.8) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCSLAB | object type "Galearie Nord1:IGC_GEN_Galearie Nord" | FLOOR | names: "Galearie Nord1:IGC_GEN_Galearie Nord:1605101" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          1 x IFCSLAB | object type "Galeaire Sud1:IGC_GEN_Galeaire Sud" | FLOOR | names: "Galeaire Sud1:IGC_GEN_Galeaire Sud:1606866" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          22 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:314139" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1635377", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1635379", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1694167" (+19 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:449461" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:1702084", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:1702086" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250" ("EGCT_Béton coulé sur place" 0.25) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:314626" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:1840952", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:1869444" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.4) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.300 x 0.800" | object type "IGC_POT_3.300 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_3.300 x 0.800:1850468" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | object type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_4.000 x 0.800:1852033" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | object type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.800 x 1.300:1860809" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | object type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.800 x 1.300:1861501" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1866150" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1866958" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1867238" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1867415" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Construction, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1867654" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1868601" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1868603" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1868605" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1868607" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1868830" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1868887" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869045" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869340" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869342" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869344" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Construction, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869346" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Construction, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869348" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869350" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869352" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869354" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869356" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869358" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869360" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1869362" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          52 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_300 x 400 mm:1878689" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_300 x 400 mm:1878811", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_300 x 400 mm:1878846", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_300 x 400 mm:1878896" (+49 more) | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          3 x IFCBEAM | object type "IGC_OSS_300 x 400 mm" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_300 x 400 mm:1878918", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_300 x 400 mm:1880441", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_300 x 400 mm:1880457" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1880513" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890010" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890264" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890289" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890318" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890349" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890378" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890415" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890447" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890449" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890451" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890453" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890455" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890457" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890459" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890501" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890503" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890505" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890507" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890541" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890562" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890583" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890608" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890610" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890612" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890614" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890616" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890618" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | object type "IGC_POT_Ø300" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø300:1890620" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          3 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-2480" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-2480:1896882", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-2480:1896941", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-2480:1897518" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-2480" ("00_SGP_Béton de recharge" 2.48) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          4 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-700" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-700:2268798", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-700:2271435", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-700:2276416" (+1 more) | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          4 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-600" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-600:2270282", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-600:2271521", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-600:2276425" (+1 more) | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | object type "IGC_POT_2.800x1.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800x1.200:2387227" | material: materials ("00_SGP_Béton Coulé sur place", "00_SGP_Béton Barretes") | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | object type "IGC_POT_2.800x1.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800x1.200:2387590" | material: "00_SGP_Béton Barretes" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | object type "IGC_POT_2.800x1.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800x1.200:2387713" | material: materials ("00_SGP_Béton Coulé sur place", "00_SGP_Béton Barretes") | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | object type "IGC_POT_2.800x1.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800x1.200:2387908" | material: materials ("00_SGP_Béton Coulé sur place", "00_SGP_Béton Barretes") | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | object type "IGC_POT_2.800x1.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800x1.200:2388029" | material: "00_SGP_Béton Barretes" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | object type "IGC_POT_2.800x1.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800x1.200:2388164" | material: materials ("00_SGP_Béton Barretes", "00_SGP_Béton Coulé sur place") | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | object type "IGC_POT_2.800x1.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800x1.200:2388325" | material: materials ("00_SGP_Béton Barretes", "00_SGP_Béton Coulé sur place") | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | object type "IGC_POT_2.800x1.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800x1.200:2388480" | material: materials ("00_SGP_Béton Barretes", "00_SGP_Béton Coulé sur place") | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | object type "IGC_POT_2.800x1.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800x1.200:2388643" | material: "00_SGP_Béton Barretes" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | object type "IGC_POT_2.800x1.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800x1.200:2388806" | material: "00_SGP_Béton Barretes" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | object type "IGC_POT_2.800x1.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800x1.200:2389003" | material: "00_SGP_Béton Barretes" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | object type "IGC_POT_2.800x1.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800x1.200:2389310" | material: "00_SGP_Béton Barretes" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | object type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.800 x 1.300:2540765" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.300 x 0.800" | object type "IGC_POT_3.300 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_3.300 x 0.800:2540770" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.300 x 0.800" | object type "IGC_POT_3.300 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_3.300 x 0.800:2541933" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | object type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.800 x 1.300:2541935" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | object type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_4.000 x 0.800:2598781" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_Second Oeuvre-DALLE-200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_Second Oeuvre-DALLE-200:2601232", "Sol:IGC_SOL_Second Oeuvre-DALLE-200:2601636" | material: layers "Sol:IGC_SOL_Second Oeuvre-DALLE-200" ("00_SGP_Béton pour Eléments réalisés en Aménagement (hors lot GC)" 0.2) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | object type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_4.000 x 0.800:2615908" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          6 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:2639931", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:2639943", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:2639953" (+3 more) | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.3) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-100" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-100:2689030" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-100:2689400" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-100" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.1) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          4 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-1110" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-1110:2692199", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-1110:2717665", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-1110:2720366" (+1 more) | material: "00_SGP_Béton de recharge" | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-1150" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-1150:2714192", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-1150:2720583" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-1150" ("00_SGP_Béton de recharge" 1.15) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.300 x 0.800" | object type "IGC_POT_3.300 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_3.300 x 0.800:2738397" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | object type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_4.000 x 0.800:2739311" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200:3068350", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200:3068676" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x200" | names: "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x200" | property sets: Matériaux et finitions, Données d'identification, Construction, Autre, Pset_BuildingElementProxyCommon, Contraintes
      IFCBUILDINGSTOREY "S08-ref" | long name "S08-ref" | elevation 1.10000000000116
        contains 104 elements
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1500" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1500:1561100", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1500:2443440" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1500" ("EGCT_Béton coulé sur place" 1.5) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:449461" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:1562868", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:1562872" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250" ("EGCT_Béton coulé sur place" 0.25) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          15 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:314139" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1562870", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1562874", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:2473818" (+12 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:314139" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1572041", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1572043", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:2473852" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          5 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:307415" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2434721", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2434727", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2684350" (+2 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.5) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.400 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.400 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.400 x 0.400:2437348" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.400 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.400 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.400 x 0.400:2437355" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.400 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.400 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.400 x 0.400:2437467" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.400 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.400 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.400 x 0.400:2437522" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.400 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.400 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.400 x 0.400:2437587" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.400 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.400 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.400 x 0.400:2437686" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 1500" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 1500:2443535", "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 1500:3337296" | material: layers "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 1500" ("00_SGP_Béton à reconstruire" 1.5) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-MASSIF-1500" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-MASSIF-1500:2443558", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-MASSIF-1500:2443605" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-MASSIF-1500" ("EGCT_Béton coulé sur place" 1.5) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.300 x 0.800" | object type "IGC_POT_3.300 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_3.300 x 0.800:2474853" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.300 x 0.800" | object type "IGC_POT_3.300 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_3.300 x 0.800:2475092" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_Escalier_S6-S7-01" | object type "IGC_GEN_Escalier_S6-S7-01" | names: "Escalier_S6-S7-01:IGC_GEN_Escalier_S6-S7-01:2499579" | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_Escalier_S6-S7-02" | object type "IGC_GEN_Escalier_S6-S7-02" | names: "Escalier_S6-S7-02:IGC_GEN_Escalier_S6-S7-02:2500316" | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          13 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200:2571302", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200:2573418", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200:2573862" (+10 more) | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | object type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_4.000 x 0.800:2593081" | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | object type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_4.000 x 0.800:2593118" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          19 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x450-02" | names: "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x450-02" | property sets: Matériaux et finitions, Données d'identification, Construction, Autre, Pset_BuildingElementProxyCommon, Contraintes
          6 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x450" | names: "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x450" | property sets: Matériaux et finitions, Données d'identification, Construction, Autre, Pset_BuildingElementProxyCommon, Contraintes
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | object type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.800 x 1.300:2638640" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | object type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.800 x 1.300:2638642" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          6 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:2639241", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:2639309", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:2639355" (+3 more) | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.3) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200" | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200:2641543" | parts: 3 IFCSLAB | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693992" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693994" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693996" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693998" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3694006" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3694010" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3694012" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3694014" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3694016" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3694018" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3694020" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3694022" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3694024" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_Type 1" | object type "IGC_GEN_Type 1" | names: "GEN_BorneRepere_R17:IGC_GEN_Type 1:4785731" | material: "Borne repère" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
      IFCBUILDINGSTOREY "S07-ref" | long name "S07-ref" | elevation 7.22000000000116
        contains 71 elements
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-4500" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-4500:1563983" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-4500" ("EGCT_Béton coulé sur place" 4.5) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:449461" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:1572029", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:1572033" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250" ("EGCT_Béton coulé sur place" 0.25) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:314139" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1572031" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:314139" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1572035" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-500" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-500:1715711", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-500:2447318" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-500" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.5) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          11 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:307415" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2428504", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2428506", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2428508" (+8 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.5) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:307415" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2428514" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.5) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          9 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2108334" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2429769", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2429771", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2429773" (+6 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.35) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500:2430511" | material: layers "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500" ("00_SGP_Béton à reconstruire" 0.5) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330-L" | names: "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330-L" | property sets: Matériaux et finitions, Données d'identification, Construction, Autre, Pset_BuildingElementProxyCommon, Contraintes
          8 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330" | names: "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330" | property sets: Matériaux et finitions, Données d'identification, Construction, Autre, Pset_BuildingElementProxyCommon, Contraintes
          8 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200:2486023", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200:2486044", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200:2486064" (+5 more) | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          4 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:2640163", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:2640173", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:2640821" (+1 more) | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.3) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693510" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693512" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693514" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693516" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693524" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693528" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693530" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693532" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693534" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693536" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693538" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693540" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3693542" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          6 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:314626" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:4650819", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:4651064", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:4651479" (+3 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.4) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
      IFCBUILDINGSTOREY "S06-ref" | long name "S06-ref" | elevation 10.1000000000012
        contains 65 elements
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200:1572522" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 1.2) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          15 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:307415" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2380897", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2380899", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2380901" (+12 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.5) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          3 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500:2475741", "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500:3692536", "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500:3692541" | material: layers "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500" ("00_SGP_Béton à reconstruire" 0.5) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:314139" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:2476021", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:4519867", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:4519870" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:3654402" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:2476023", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:4329299" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" ("00_Maçonnerie" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | object type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_4.000 x 0.800:2507674" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | object type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.800 x 1.300:2508430" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800 x 0.800" | object type "IGC_POT_2.800 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800 x 0.800:2516376" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | object type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_4.000 x 0.800:2517683" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | object type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.800 x 1.300:2517685" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800 x 0.800" | object type "IGC_POT_2.800 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.800 x 0.800:2517687" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          9 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2108334" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2523914", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2523916", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2523918" (+6 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.35) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420:2170450" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420:2523926" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.42) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          2 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2135816" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2524554", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2524827" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Structure, Données d'identification, Cotes, Autre, Pset_BeamCommon, Contraintes
          1 x IFCSTAIR | object type "Escalier préfabriqué:IGC_GEN_Escalier préfabriqué:189397" | names: "Escalier préfabriqué:Escalier:2584023" | parts: 1 IFCSTAIRFLIGHT | property sets: Supports, Règles de calcul, Graphismes, Données d'identification, Construction, Connexion d'arrivée
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330" | names: "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330" | property sets: Matériaux et finitions, Données d'identification, Construction, Autre, Pset_BuildingElementProxyCommon, Contraintes
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692500" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692502" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692504" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692506" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692508" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692510" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692512" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692514" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692516" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692518" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692520" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692522" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692524" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692526" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692528" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692530" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3692532" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:4329290", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:4329303" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.3) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:3654402" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:4329316" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" ("00_Maçonnerie" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
      IFCBUILDINGSTOREY "S05-ref" | long name "S05-ref" | elevation 16.5000000000012
        contains 64 elements
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200:1578358" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          11 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:307415" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2380841", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2380843", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2380845" (+8 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.5) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          2 x IFCSTAIR | object type "Escalier préfabriqué:IGC_GEN_Escalier préfabriqué:189397" | names: "Escalier préfabriqué:Escalier:2386153", "Escalier préfabriqué:Escalier:3763384" | parts: 2 IFCSTAIRFLIGHT | property sets: Supports, Règles de calcul, Graphismes, Données d'identification, Construction, Connexion d'arrivée
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2108334" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2402865", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2402867", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2402869" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.35) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          7 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2108334" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2402871", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2443165", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2443167" (+4 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.35) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          2 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2135816" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2436791", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2436793" | material: "EGCT_Béton coulé sur place"; "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Structure, Données d'identification, Cotes, Autre, Pset_BeamCommon, Contraintes
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:314139" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:2436802", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:4494856", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:4496054" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:3654402" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:2436804" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" ("00_Maçonnerie" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.500 x 0.800" | object type "IGC_POT_3.500 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_3.500 x 0.800:2439819" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.500 x 0.800" | object type "IGC_POT_3.500 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_3.500 x 0.800:2439849" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | object type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.800 x 1.300:2439851" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | object type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.800 x 1.300:2439853" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.000 x 0.800" | object type "IGC_POT_2.000 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.000 x 0.800:2442349" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.000 x 0.800" | object type "IGC_POT_2.000 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_2.000 x 0.800:2442415" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330" | names: "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330" | property sets: Matériaux et finitions, Données d'identification, Construction, Autre, Pset_BuildingElementProxyCommon, Contraintes
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420:2170450" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420:2467128" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.42) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          4 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500:2473528", "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500:3456248", "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500:3691783" (+1 more) | material: layers "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500" ("00_SGP_Béton à reconstruire" 0.5) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691747" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691749" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691751" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691753" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691755" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691757" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691759" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691761" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691763" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691765" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691767" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691769" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691771" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691773" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691775" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691777" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691779" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:4329212", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:4329225" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.3) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:3654402" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:4329221", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:4329238" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" ("00_Maçonnerie" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
      IFCBUILDINGSTOREY "S04-ref" | long name "S04-ref" | elevation 23.7000000000012
        contains 64 elements
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200:1580223" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2222826" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2281521", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2281525" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          4 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:2285858", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:2385886", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:4329136" (+1 more) | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.3) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          8 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2108334" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2292579", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2293147", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2402352" (+5 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.35) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          13 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:307415" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2292711", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2292894", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2380787" (+10 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.5) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCSTAIR | object type "Escalier préfabriqué:IGC_GEN_Escalier préfabriqué:189397" | names: "Escalier préfabriqué:Escalier:2385890" | parts: 1 IFCSTAIRFLIGHT | property sets: Supports, Règles de calcul, Graphismes, Données d'identification, Construction, Connexion d'arrivée
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.500 x 0.800" | object type "IGC_POT_3.500 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_3.500 x 0.800:2396231" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.500 x 0.800" | object type "IGC_POT_3.500 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_3.500 x 0.800:2396376" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 0.800" | object type "IGC_POT_1.800 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.800 x 0.800:2397176" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 0.800" | object type "IGC_POT_1.800 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.800 x 0.800:2397191" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2135816" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2402348", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2402350" | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place"; "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Structure, Données d'identification, Cotes, Autre, Pset_BeamCommon, Contraintes
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420:2170450" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420:2402364" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.42) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:314139" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:2402992", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:4455043", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:4455709" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:3654402" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:2402994" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" ("00_Maçonnerie" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          3 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 300:2404615", "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 300:3691188", "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 300:3691193" | material: layers "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 300" ("00_SGP_Béton à reconstruire" 0.3) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330" | names: "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330" | property sets: Matériaux et finitions, Données d'identification, Construction, Autre, Pset_BuildingElementProxyCommon, Contraintes
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691152" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691154" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691156" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691158" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691160" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691162" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691164" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691166" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691168" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691170" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691172" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691174" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691176" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691178" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691180" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691182" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3691184" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:3654402" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:4329145", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:4329162" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" ("00_Maçonnerie" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
      IFCBUILDINGSTOREY "S03-ref" | long name "S03-ref" | elevation 30.9000000000012
        contains 62 elements
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200:1581405" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2108334" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2219418", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2219617" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.35) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          7 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2108334" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2219781", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2251012", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2251014" (+4 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.35) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          12 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:307415" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2219927", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2249510", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2249512" (+9 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.5) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:314139" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:2249532", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:4420508", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:4420653" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:3654402" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:2249534", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:4324601", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:4329120" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" ("00_Maçonnerie" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          2 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2135816" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2250973", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2250975" | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420:2170450" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420:2251024" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.42) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330" | names: "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.500 x 0.800" | object type "IGC_POT_3.500 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_3.500 x 0.800:2252433" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.500 x 0.800" | object type "IGC_POT_3.500 x 0.800" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_3.500 x 0.800:2253361" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2222826" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2281467", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2281474" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          3 x IFCSTAIR | object type "Escalier préfabriqué:IGC_GEN_Escalier préfabriqué:189397" | names: "Escalier préfabriqué:Escalier:2377656", "Escalier préfabriqué:Escalier:2381364", "Escalier préfabriqué:Escalier:2386310" | parts: 3 IFCSTAIRFLIGHT | property sets: Supports, Règles de calcul, Graphismes, Données d'identification, Construction, Connexion d'arrivée
          3 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 1200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 1200:2951990", "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 1200:3688712", "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 1200:3688767" | material: layers "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 1200" ("00_SGP_Béton à reconstruire" 1.2) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3672759" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3673924" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3674281" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3674636" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3675099" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3675282" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3675437" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3675592" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3677577" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3678544" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3680297" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3680550" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3680743" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3680955" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3681195" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3681444" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3681603" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:4323787", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:4329073" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.3) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
      IFCBUILDINGSTOREY "S02-ref" | long name "S02-ref" | elevation 38.1000000000012
        contains 51 elements
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200:1581825" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          6 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2108334" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2135341", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2135345", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2135347" (+3 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.35) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420:2170450" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420:2135361" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.42) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          11 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:307415" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2182735", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2182878", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:2182955" (+8 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.5) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          2 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2135816" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2186700", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1200mm:2187221" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          3 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2222826" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2187996", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2194325", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2194405" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1500 mm:3444510" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1500 mm:2188355" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_200 x 1200 mm:2222891" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_200 x 1200 mm:2191111" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:314139" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:2200870" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:3654402" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200:2202029" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" ("00_Maçonnerie" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:2285902" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.3) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCSTAIR | object type "Escalier préfabriqué:IGC_GEN_Escalier préfabriqué:189397" | names: "Escalier préfabriqué:Escalier:2367974" | parts: 1 IFCSTAIRFLIGHT | property sets: Supports, Règles de calcul, Graphismes, Données d'identification, Construction, Connexion d'arrivée
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 1200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 1200:2932781" | material: layers "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 1200" ("00_SGP_Béton à reconstruire" 1.2) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          3 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-500" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-500:3306503", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-500:3306503:2", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-500:3306546" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-500" ("00_SGP_Béton de recharge" 0.5) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689430" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689432" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689434" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689436" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689438" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689440" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689442" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689444" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689446" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689448" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689450" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689452" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689454" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689456" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689458" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689460" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.900:3689462" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
      IFCBUILDINGSTOREY "S01-ref" | long name "S01-ref" | elevation 45.3000000000012
        contains 177 elements
          3 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-2000" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-2000:1587317", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-2000:2062745", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-2000:2062745:2" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-2000" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 2.) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          1 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_1800 x 4600h:2116818" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_1800 x 4600h:1596039" | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-400" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-400:1596141" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-400" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.4) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-2300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-2300:1596526" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-2300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 2.3) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          41 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:314626" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:1598707", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:1598725", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:1598766" (+38 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.4) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:314626" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400:1598867" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.4) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          6 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-1800" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-1800:1599881" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-1800:1599983", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-1800:2059458", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-1800:2059809" (+3 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-1800" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 1.8) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          3 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1000" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1000:1785230", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1000:1785411", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1000:2132503" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1000" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 1.) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:307415" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:1977117", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:1977293", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:1977959" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.5) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:307415" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:1977499", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500:1977642" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.5) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-EXISTANT-500" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-EXISTANT-500:3588126" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-EXISTANT-500:1977856", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-EXISTANT-500:3586443", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-EXISTANT-500:3586454" (+1 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-EXISTANT-500" ("00_SGP_Béton existant" 0.5) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          17 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-300" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-300:304403" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-300:1980827", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-300:1983263", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-300:1989540" (+14 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.3) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1980994" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1981160" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1981195" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1981236" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.100 x 0.200" | object type "IGC_POT_1.100 x 0.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_1.100 x 0.200:1981510" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1981804" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Construction, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1982036" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1982057" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1982771" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1982996" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.500" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.500" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.500:1983074" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:449461" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:1983493", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:2855215", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250:2879334" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250" ("EGCT_Béton coulé sur place" 0.25) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1983704" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1983835" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1986602" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1986752" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.250:1986777" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.500" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.500" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.500:1986934" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1987052" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1987192" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.250:1987325" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.250:1987458" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Construction, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1987481" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Construction, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1987648" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Construction, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.500" | object type "IGC_POT_0.500 x 0.500" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.500 x 0.500:1987701" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1987773" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1987975" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1988094" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1988169" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1988311" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.250:1988412" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Construction, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.250:1988538" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1988561" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.200" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.200" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.200:1988676" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1988833" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.250:1988941" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.250:1988943" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1989029" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.200 x 0.400:1989103" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1989229" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1989328" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1989357" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1989391" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1989421" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:314139" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200:1991634" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Phase de construction
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1991756" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1991798" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1991840" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.500" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.500" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.500:1991889" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1992061" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1994119" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | object type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | names: "Poteau béton - Rectangulaire:IGC_POT_0.250 x 0.400:1994279" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1100mm:1995957" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1100mm:1997854", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_500 x 1100mm:2064769" | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330" | names: "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x330" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          9 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" | object type "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2108334" | names: "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2110209", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2110571", "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350:2110790" (+6 more) | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.35) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200:2134978", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200:3566098" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 1.2) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 2300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 2300:2846630" | material: layers "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 2300" ("00_SGP_Béton à reconstruire" 2.3) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x400" | names: "Bord de dalle:IGC_GEN_Carré 400x400" | property sets: Matériaux et finitions, Données d'identification, Construction, Autre, Pset_BuildingElementProxyCommon, Contraintes
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 300 mm" | object type "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 300 mm:2885360" | names: "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 300 mm:2885808", "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 300 mm:2886135" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 300 mm" ("Maçonnerie - Béton" 0.3) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 400 mm" | object type "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 400 mm:2886803" | names: "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 400 mm:2886608" | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 400 mm" ("Maçonnerie - Béton" 0.4) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure
          1 x IFCSTAIR | object type "Escalier préfabriqué:IGC_GEN_Escalier préfabriqué:189397" | names: "Escalier préfabriqué:Escalier:2927784" | parts: 1 IFCSTAIRFLIGHT | property sets: Supports, Règles de calcul, Graphismes, Données d'identification, Construction, Connexion d'arrivée
          3 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-500" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-500:2993463", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-500:2993463:2", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-500:2993645" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-500" ("00_SGP_Béton de recharge" 0.5) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-1900" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-1900:3024004" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-1900" ("00_SGP_Béton de recharge" 1.9) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-420" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-420:3566167" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-420" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.42) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-460" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-460:3566228" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-460" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.46) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-Εxistant-500" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-Εxistant-500:3584193" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-Εxistant-500" ("00_SGP_Béton existant" 0.5) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-Εxistant-2000" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-Εxistant-2000:3588371" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-Εxistant-2000" ("00_SGP_Béton existant" 2.) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_S1-EF-02" | object type "IGC_GEN_S1-EF-02" | names: "S1-EF-02:IGC_GEN_S1-EF-02:3947949" | material: "00_SGP_Béton Préfabriqué" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:3948008", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300:3957233" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.3) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_N0-EF-02" | object type "IGC_GEN_N0-EF-02" | names: "N0-EF-02:IGC_GEN_N0-EF-02:3951156" | material: "00_SGP_Béton Préfabriqué" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-110" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-110:3952350", "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-110:3957288" | material: layers "Sol:IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-110" ("00_SGP_Béton de recharge" 0.11) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_S1-EF-01" | object type "IGC_GEN_S1-EF-01" | names: "S1-EF-01:IGC_GEN_S1-EF-01:3957101" | material: "00_SGP_Béton Préfabriqué" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_N0-EF-01" | object type "IGC_GEN_N0-EF-01" | names: "N0-EF-01:IGC_GEN_N0-EF-01:3957636" | material: "00_SGP_Béton Préfabriqué" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø500" | object type "IGC_POT_Ø500" | names: "Poteau béton - Arrondi:IGC_POT_Ø500:4483868" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
      IFCBUILDINGSTOREY "N00-ref" | long name "N00-ref" | elevation 52.7000000000012
        contains 80 elements
          2 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 900 mm:2187781" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 900 mm:2385865", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 900 mm:2385867" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Structure, Données d'identification, Cotes, Autre, Pset_BeamCommon, Contraintes
          4 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2222826" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2385871", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2385873", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_350 x 1200 mm:2386115" (+1 more) | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_600 x 1400 mm:4642269" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_600 x 1400 mm:2386122", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_600 x 1400 mm:2386124" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Structure, Données d'identification, Cotes, Autre, Pset_BeamCommon, Contraintes
          14 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_250 x 1200 mm:3034763" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_250 x 1200 mm:3034767", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_250 x 1200 mm:3036758", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_250 x 1200 mm:3036780" (+11 more) | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Structure, Données d'identification, Cotes, Autre, Pset_BeamCommon, Contraintes
          32 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_200 x 800 mm:3506763" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_200 x 800 mm:3034817", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_200 x 800 mm:3034832", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_200 x 800 mm:3034916" (+29 more) | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Structure, Données d'identification, Cotes, Autre, Pset_BeamCommon, Contraintes
          2 x IFCBEAM | object type "IGC_OSS_200 x 800 mm" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_200 x 800 mm:3036831", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_200 x 800 mm:3037096" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Structure, Données d'identification, Cotes, Autre, Pset_BeamCommon, Contraintes
          14 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_200 x 700 mm:3031727" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_200 x 700 mm:3036836", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_200 x 700 mm:3036857", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_200 x 700 mm:3036862" (+11 more) | material: "EGCT_Béton coulé sur place"; "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Structure, Données d'identification, Cotes, Autre, Pset_BeamCommon, Contraintes
          3 x IFCBEAM | object type "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_400 x 900 mm:3506677" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_400 x 900 mm:3036893", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_400 x 900 mm:3036896", "Poutre rectangulaire - Béton:IGC_OSS_400 x 900 mm:3036899" | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Structure, Données d'identification, Cotes, Autre, Pset_BeamCommon, Contraintes
          6 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE 300" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE 300:3037635", "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE 300:3045050", "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE 300:3045168" (+3 more) | material: layers "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE 300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.3) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre
          1 x IFCSLAB | object type "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE 200" | FLOOR | names: "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE 200:3563901" | material: layers "Sol:IGC_SOL_DAL_DALLE 200" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.2) | property sets: Propriétés analytiques, Matériaux et finitions, Graphismes, Données d'identification, Construction, Autre

Types
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" | 72 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-800" | 12 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250" | STANDARD | 9 occurrences | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-250" ("EGCT_Béton coulé sur place" 0.25) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400" | STANDARD | 50 occurrences | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.4) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.300 x 0.800" | element type "IGC_POT_3.300 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | element type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | element type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | element type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø300" | element type "IGC_POT_Ø300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | element type "IGC_POT_2.800x1.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: materials ("00_SGP_Béton Coulé sur place", "00_SGP_Béton Barretes") | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | element type "IGC_POT_2.800x1.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Barretes" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | element type "IGC_POT_2.800x1.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: materials ("00_SGP_Béton Coulé sur place", "00_SGP_Béton Barretes") | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | element type "IGC_POT_2.800x1.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: materials ("00_SGP_Béton Coulé sur place", "00_SGP_Béton Barretes") | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | element type "IGC_POT_2.800x1.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Barretes" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | element type "IGC_POT_2.800x1.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: materials ("00_SGP_Béton Barretes", "00_SGP_Béton Coulé sur place") | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | element type "IGC_POT_2.800x1.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: materials ("00_SGP_Béton Barretes", "00_SGP_Béton Coulé sur place") | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | element type "IGC_POT_2.800x1.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: materials ("00_SGP_Béton Barretes", "00_SGP_Béton Coulé sur place") | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | element type "IGC_POT_2.800x1.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Barretes" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | element type "IGC_POT_2.800x1.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Barretes" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | element type "IGC_POT_2.800x1.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Barretes" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800x1.200" | element type "IGC_POT_2.800x1.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Barretes" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | element type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.300 x 0.800" | element type "IGC_POT_3.300 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.300 x 0.800" | element type "IGC_POT_3.300 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | element type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | element type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | element type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-100" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-100" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.1) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.300 x 0.800" | element type "IGC_POT_3.300 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | element type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" | STANDARD | 84 occurrences | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.5) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.400 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.400 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.400 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.400 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.400 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.400 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.400 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.400 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.400 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.400 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.400 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.400 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.300 x 0.800" | element type "IGC_POT_3.300 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.300 x 0.800" | element type "IGC_POT_3.300 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_Escalier_S6-S7-01" | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Autre, Données d'identification
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_Escalier_S6-S7-02" | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Autre, Données d'identification
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | element type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | element type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | element type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | element type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_Type 1" | 1 occurrence | material: "Borne repère" | property sets: Autre, Contraintes, Données d'identification
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" | STANDARD | 60 occurrences | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.35) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" | STANDARD | 13 occurrences | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" ("00_Maçonnerie" 0.2) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | element type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | element type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800 x 0.800" | element type "IGC_POT_2.800 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_4.000 x 0.800" | element type "IGC_POT_4.000 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | element type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.800 x 0.800" | element type "IGC_POT_2.800 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420" | STANDARD | 5 occurrences | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-420" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.42) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.500 x 0.800" | element type "IGC_POT_3.500 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.500 x 0.800" | element type "IGC_POT_3.500 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | element type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 1.300" | element type "IGC_POT_1.800 x 1.300" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.000 x 0.800" | element type "IGC_POT_2.000 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_2.000 x 0.800" | element type "IGC_POT_2.000 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.500 x 0.800" | element type "IGC_POT_3.500 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.500 x 0.800" | element type "IGC_POT_3.500 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 0.800" | element type "IGC_POT_1.800 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.800 x 0.800" | element type "IGC_POT_1.800 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.500 x 0.800" | element type "IGC_POT_3.500 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_3.500 x 0.800" | element type "IGC_POT_3.500 x 0.800" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.900" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.900" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-1800" | STANDARD | 6 occurrences | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-1800" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 1.8) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-EXISTANT-500" | STANDARD | 4 occurrences | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-EXISTANT-500" ("00_SGP_Béton existant" 0.5) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-300" | STANDARD | 17 occurrences | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-300" ("00_SGP_Béton Coulé sur place" 0.3) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_1.100 x 0.200" | element type "IGC_POT_1.100 x 0.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.500" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.500" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.500 x 0.500" | element type "IGC_POT_0.500 x 0.500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.200" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.200" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.250" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.250" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.200 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.200 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.500" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_0.250 x 0.400" | element type "IGC_POT_0.250 x 0.400" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 300 mm" | STANDARD | 2 occurrences | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 300 mm" ("Maçonnerie - Béton" 0.3) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 400 mm" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Mur de base:IGC_MUR_Remplissage en maçonnerie temporaire - Ext. 400 mm" ("Maçonnerie - Béton" 0.4) | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_S1-EF-02" | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Préfabriqué" | property sets: Autre, Données d'identification
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_N0-EF-02" | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Préfabriqué" | property sets: Autre, Données d'identification
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_S1-EF-01" | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Préfabriqué" | property sets: Autre, Données d'identification
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "IGC_GEN_N0-EF-01" | 1 occurrence | material: "00_SGP_Béton Préfabriqué" | property sets: Autre, Données d'identification
  IFCCOLUMNTYPE "IGC_POT_Ø500" | element type "IGC_POT_Ø500" | COLUMN | 1 occurrence | material: "EGCT_Béton coulé sur place" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure

Property sets
  Pset_SlabCommon | properties | on 27 objects (27 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.48666666666667 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 15 objects (15 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.23 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.23 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 8 objects (8 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "IGC_SOL_DAL_DALLE_RECONSTRUIRE 500" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 2.092 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 5 objects (5 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-1200" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.871666666666667 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-700" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 1.49428571428571 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-600" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 1.74333333333333 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_SOL_EGC-TUN-RECHARGE-1110" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.942342342342342 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon: 37 more contents on 62 objects not shown
  Autre | properties | on 150 objects (150 IFCBEAM)
    Catégorie = "Ossature" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Poutre rectangulaire - Béton" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 132 objects (132 IFCSLAB)
    Catégorie = "Sols" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Sol" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 111 objects (111 IFCCOLUMN)
    Catégorie = "Poteaux porteurs" (IFCLABEL)
    Famille = "Poteau béton - Rectangulaire: IGC_POT_0.500 x 0.900" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Poteau béton - Rectangulaire: IGC_POT_0.500 x 0.900" (IFCLABEL)
    ID du type = "Poteau béton - Rectangulaire: IGC_POT_0.500 x 0.900" (IFCLABEL)
    Type = "Poteau béton - Rectangulaire: IGC_POT_0.500 x 0.900" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 84 objects (81 IFCWALLSTANDARDCASE, 3 IFCWALL)
    Catégorie = "Murs" (IFCLABEL)
    Famille = "Mur de base: IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mur de base: IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mur de base: IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" (IFCLABEL)
    Type = "Mur de base: IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 74 objects (74 IFCOPENINGELEMENT)
    Catégorie = "Modèles génériques" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "0_BIEP - RESA voile rectangle" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 72 objects (52 IFCWALLSTANDARDCASE, 20 IFCWALL)
    Catégorie = "Murs" (IFCLABEL)
    Famille = "Mur de base: IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mur de base: IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mur de base: IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" (IFCLABEL)
    Type = "Mur de base: IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 60 objects (55 IFCWALLSTANDARDCASE, 5 IFCWALL)
    Catégorie = "Murs" (IFCLABEL)
    Famille = "Mur de base: IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mur de base: IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mur de base: IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" (IFCLABEL)
    Type = "Mur de base: IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 55 objects (55 IFCBEAM)
    Catégorie = "Ossature" (IFCLABEL)
    Famille = "Poutre rectangulaire - Béton: IGC_OSS_300 x 400 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Poutre rectangulaire - Béton: IGC_OSS_300 x 400 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Poutre rectangulaire - Béton: IGC_OSS_300 x 400 mm" (IFCLABEL)
    Type = "Poutre rectangulaire - Béton: IGC_OSS_300 x 400 mm" (IFCLABEL)
  Autre: 160 more contents on 762 objects not shown
  Contraintes | properties | on 55 objects (55 IFCBEAM)
    Décalage du niveau d'arrivée = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage du niveau de départ = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du niveau de référence = -0.200000000001276 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Niveau de référence = "Niveau: 11. S08 (Quais)" (IFCLABEL)
    Orientation = "Normale" (IFCIDENTIFIER)
    Plan de construction = "Niveau : 11. S08 (Quais)" (IFCTEXT)
    Rotation de la section = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Contraintes | properties | on 51 objects (51 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Décalage horizontal du profil = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage vertical du profil = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Contraintes | properties | on 37 objects (37 IFCBEAM)
    Décalage du niveau d'arrivée = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage du niveau de départ = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du niveau de référence = 56.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Niveau de référence = "Niveau: 01. R+1" (IFCLABEL)
    Orientation = "Normale" (IFCIDENTIFIER)
    Plan de construction = "Niveau : 01. R+1" (IFCTEXT)
    Rotation de la section = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Contraintes | properties | on 14 objects (14 IFCBEAM)
    Décalage du niveau d'arrivée = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage du niveau de départ = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du niveau de référence = 56.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Niveau de référence = "Niveau: 01. R+1" (IFCLABEL)
    Plan de construction = "Niveau : 01. R+1" (IFCTEXT)
    Rotation de la section = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Contraintes | properties | on 14 objects (14 IFCBEAM)
    Décalage du niveau d'arrivée = -0.900000000000003 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage du niveau de départ = -0.900000000000003 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation du niveau de référence = 56.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Niveau de référence = "Niveau: 01. R+1" (IFCLABEL)
    Rotation de la section = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Contraintes | properties | on 13 objects (9 IFCWALLSTANDARDCASE, 4 IFCWALL)
    Contrainte inférieure = "Niveau: S09-Sous quais" (IFCLABEL)
    Contrainte supérieure = "Niveau: 11. S08 (Quais)" (IFCLABEL)
    Décalage inférieur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage supérieur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension inférieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension supérieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur non contrainte = 2.25 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Ligne de justification = "Nu fini: Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie inférieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie supérieure attachée = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 12 objects (12 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Contrainte inférieure = "Niveau: 02. N00 (Dalle de couverture)" (IFCLABEL)
    Contrainte supérieure = "Niveau: 01. R+1" (IFCLABEL)
    Décalage inférieur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage supérieur = 0.7 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension inférieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension supérieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur non contrainte = 5.90000000000126 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Ligne de justification = "Nu porteur: Extérieur" (IFCIDENTIFIER)
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie inférieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie supérieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 11 objects (11 IFCOPENINGELEMENT)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Niveau = "Niveau: 02. N00 (Dalle de couverture)" (IFCLABEL)
  Contraintes: 526 more contents on 858 objects not shown
  Cotes | properties | on 55 objects (55 IFCBEAM)
    b = 0.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    h = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 34 objects (34 IFCBEAM)
    b = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    h = 0.8 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 26 objects (26 IFCCOLUMN)
    Longueur = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Surface = 8.85 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 2.7 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 15 objects (15 IFCCOLUMN)
    Longueur = 5.40000000000002 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Surface = 8.01000000000002 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 2.43000000000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 15 objects (15 IFCCOLUMN)
    Longueur = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Surface = 8.84999999999999 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 2.7 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 14 objects (14 IFCBEAM)
    b = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    h = 0.7 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 14 objects (14 IFCBEAM)
    b = 0.25 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    h = 1.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 13 objects (13 IFCCOLUMN)
    Longueur = 2.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Surface = 3.95 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 1.125 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes: 873 more contents on 1014 objects not shown
  Données d'identification | properties | on 123 objects (57 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 41 IFCSLAB, 9 IFCSTAIR, 9 IFCSTAIRFLIGHT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "IGC" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 114 objects (90 IFCSLAB, 23 IFCWALLSTANDARDCASE, 1 IFCWALL)
    Commentaires = "" (IFCTEXT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "IGC" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 63 objects (63 IFCOPENINGELEMENT)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "IGC_GEN_0_BIEP - RESA voile rectangle" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "Famille : Modèles génériques : 0_BIEP - RESA voile rectangle" (IFCIDENTIFIER)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 55 objects (55 IFCBEAM)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "IGC_OSS_300 x 400 mm" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "Famille : Ossature : Poutre rectangulaire - Béton" (IFCIDENTIFIER)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 34 objects (34 IFCBEAM)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "IGC_OSS_200 x 800 mm" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "Famille : Ossature : Poutre rectangulaire - Béton" (IFCIDENTIFIER)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 29 objects (29 IFCSLAB)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "0.300" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-300" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "Types de sols" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 24 objects (24 IFCSLAB)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "0.200" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "IGC_SOL_EGC-TUN-DALLE-200" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "Types de sols" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 19 objects (19 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Modifié par = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "IGC_GEN_Carré 400x450-02" (IFCTEXT)
    Sous-projet = "Paramètres de bord de dalle" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification: 892 more contents on 1039 objects not shown
  Phase de construction | properties | on 1045 objects (295 IFCWALLSTANDARDCASE, 269 IFCCOLUMN, 150 IFCBEAM, 135 IFCSLAB)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 460 objects (143 IFCWALLSTANDARDCASE, 133 IFCCOLUMN, 77 IFCBEAM, 72 IFCSLAB)
    Pset = "IGC" (IFCTEXT)
    SGP-DI-Sous ouvrage SGP = "11SMC" (IFCTEXT)
  Texte | properties | on 451 objects (152 IFCWALLSTANDARDCASE, 136 IFCCOLUMN, 73 IFCBEAM, 63 IFCSLAB)
    SGP-DI-Sous ouvrage SGP = "11SMC" (IFCTEXT)
  Texte | properties | on 7 objects (7 IFCOPENINGELEMENT)
    Ai = "+38.200" (IFCTEXT)
    SGP-DI-Sous ouvrage SGP = "11SMC" (IFCTEXT)
  Texte | properties | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Ai = "-13.200" (IFCTEXT)
    SGP-DI-Sous ouvrage SGP = "11SMC" (IFCTEXT)
  Texte | properties | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Ai = "+38.200" (IFCTEXT)
    Pset = "IGC" (IFCTEXT)
    SGP-DI-Sous ouvrage SGP = "11SMC" (IFCTEXT)
  Texte | properties | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Ai = "-4.400" (IFCTEXT)
    SGP-DI-Sous ouvrage SGP = "11SMC" (IFCTEXT)
  Texte | properties | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Ai = "-15.450" (IFCTEXT)
    SGP-DI-Sous ouvrage SGP = "11SMC" (IFCTEXT)
  Texte | properties | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Ai = "-14.450" (IFCTEXT)
    Pset = "IGC" (IFCTEXT)
    SGP-DI-Sous ouvrage SGP = "11SMC" (IFCTEXT)
  Texte: 49 more contents on 55 objects not shown
  Structure | properties | on 329 objects (288 IFCWALLSTANDARDCASE, 41 IFCWALL)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face extérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face intérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Structure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Utilisation structurelle = "Porteur" (IFCIDENTIFIER)
  Structure | properties | on 150 objects (150 IFCBEAM) | on 269 type objects
    Forme de coupe = 0 (IFCINTEGER)
  Structure | properties | on 119 objects (119 IFCCOLUMN)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
  Structure | properties | on 108 objects (108 IFCSLAB)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Structure = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Structure | properties | on 84 objects (84 IFCCOLUMN)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
  Structure | properties | on 39 objects (28 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 9 IFCSTAIR, 2 IFCSLAB)
    Enrobage d'armature = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
  Structure | properties | on 37 objects (37 IFCCOLUMN)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
  Structure | properties | on 29 objects (29 IFCCOLUMN)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
  Structure: 130 more contents on 181 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 66 objects (64 IFCWALLSTANDARDCASE, 2 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 2.092 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 60 objects (55 IFCWALLSTANDARDCASE, 5 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-350" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 2.98857142857143 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 45 objects (44 IFCWALLSTANDARDCASE, 1 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-400" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 2.615 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 37 objects (19 IFCWALLSTANDARDCASE, 18 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.23 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 35 objects (33 IFCWALLSTANDARDCASE, 2 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-200" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.23 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 18 objects (17 IFCWALLSTANDARDCASE, 1 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-500" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 2.092 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 15 objects (15 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-300" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.48666666666667 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 12 objects (8 IFCWALLSTANDARDCASE, 4 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_MUR_EGC-TUN-VOILE-MACONNERIE-200" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon: 13 more contents on 48 objects not shown
  Pset_BeamCommon | properties | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_OSS_300 x 400 mm" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 5. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 9 objects (9 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_OSS_300 x 400 mm" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 3.951 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_OSS_350 x 1200 mm" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 3.749 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_OSS_500 x 1200mm" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 27.224 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_OSS_500 x 1200mm" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 27.752 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_OSS_300 x 400 mm" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 1.44 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_OSS_300 x 400 mm" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 3.952 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_OSS_300 x 400 mm" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 2.357 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BeamCommon: 96 more contents on 105 objects not shown
  Matériaux et finitions | properties | on 403 objects (257 IFCCOLUMN, 141 IFCBEAM, 5 IFCSLAB) | on 2 type objects
    Matériau structurel = "EGCT_Béton coulé sur place" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 90 objects (87 IFCSLAB, 3 IFCBEAM) | on 8 type objects
    Matériau structurel = "00_SGP_Béton Coulé sur place" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 51 objects (51 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Matériau = "00_SGP_Béton Coulé sur place" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 18 objects (18 IFCSLAB)
    Matériau structurel = "00_SGP_Béton de recharge" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 18 objects (18 IFCSLAB)
    Matériau structurel = "00_SGP_Béton à reconstruire" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    Matériau structurel = "00_SGP_Béton Barretes" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 9 objects (9 IFCSTAIRFLIGHT)
    Matériau monobloc = "00_SGP_Métal" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    Matériau structurel = "Béton - Béton coulé sur place" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions: 4 more contents on 4 objects not shown
  Position géométrique | properties | on 64 objects (64 IFCBEAM)
    Etat de la jonction = "Deux jonctions activées" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Y = "Centre" (IFCIDENTIFIER)
    Justification YZ = "Uniforme" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Z = "Haut" (IFCIDENTIFIER)
    Valeur de décalage Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Valeur de décalage Z = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Position géométrique | properties | on 32 objects (32 IFCBEAM)
    Etat de la jonction = "Deux jonctions activées" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Y = "Droite" (IFCIDENTIFIER)
    Justification YZ = "Uniforme" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Z = "Haut" (IFCIDENTIFIER)
    Valeur de décalage Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Valeur de décalage Z = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Position géométrique | properties | on 19 objects (19 IFCBEAM)
    Etat de la jonction = "Deux jonctions activées" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Y = "Gauche" (IFCIDENTIFIER)
    Justification YZ = "Uniforme" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Z = "Haut" (IFCIDENTIFIER)
    Valeur de décalage Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Valeur de décalage Z = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Position géométrique | properties | on 10 objects (10 IFCBEAM)
    Etat de la jonction = "Une ou deux jonctions activées" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Y = "Gauche" (IFCIDENTIFIER)
    Justification YZ = "Uniforme" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Z = "Haut" (IFCIDENTIFIER)
    Valeur de décalage Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Valeur de décalage Z = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Position géométrique | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    Etat de la jonction = "Une ou deux jonctions activées" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Y = "Droite" (IFCIDENTIFIER)
    Justification YZ = "Uniforme" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Z = "Haut" (IFCIDENTIFIER)
    Valeur de décalage Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Valeur de décalage Z = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Position géométrique | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    Etat de la jonction = "Deux jonctions activées" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Y = "Gauche" (IFCIDENTIFIER)
    Justification YZ = "Uniforme" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Z = "Haut" (IFCIDENTIFIER)
    Valeur de décalage Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Valeur de décalage Z = -0.26 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Position géométrique | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    Etat de la jonction = "Deux jonctions activées" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Y = "Gauche" (IFCIDENTIFIER)
    Justification YZ = "Uniforme" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Z = "Haut" (IFCIDENTIFIER)
    Valeur de décalage Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Valeur de décalage Z = -3.62 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Position géométrique | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    Etat de la jonction = "Deux jonctions activées" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Y = "Droite" (IFCIDENTIFIER)
    Justification YZ = "Uniforme" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Z = "Haut" (IFCIDENTIFIER)
    Valeur de décalage Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Valeur de décalage Z = -0.42 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Position géométrique: 4 more contents on 8 objects not shown
  Graphismes | properties | on 130 objects (130 IFCSLAB) | on 14 type objects
    Couleur vue détail faible = 0 (IFCINTEGER)
  Graphismes | properties | on 98 objects (89 IFCWALLSTANDARDCASE, 9 IFCWALL)
    Marque centrale visible = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 10 objects (10 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 0 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Plein" (IFCLABEL)
    Symbole = "0_BIEP - Marqueur de niveau: 0_BIEP - Marqueur de niveau" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 9 objects (9 IFCSTAIR)
    Type de symbole de coupe = "Symbole de coupure d'escalier: Zigzag simple" (IFCLABEL)
  Graphismes | properties | on 9 objects (9 IFCSTAIRFLIGHT)
    Marque centrale visible = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Couleur vue détail faible = 6579300 (IFCINTEGER)
    Motif vue détail faible = "Bloc de béton" (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 111 objects (111 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_POT_0.500 x 0.900" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 53 objects (53 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_POT_Ø300" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 21 objects (21 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_POT_0.250 x 0.400" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_POT_0.200 x 0.400" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_POT_2.800x1.200" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_POT_1.800 x 1.300" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_POT_4.000 x 0.800" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 7 objects (7 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "IGC_POT_0.250 x 0.250" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon: 11 more contents on 31 objects not shown
  Propriétés analytiques | properties | on 35 objects (35 IFCSLAB) | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 3.48666666666667 (IFCREAL)
    Masse thermique = 453330. (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 0.286806883365201 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 27 objects (27 IFCSLAB) | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 5.23 (IFCREAL)
    Masse thermique = 302220. (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 0.191204588910134 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB) | on 2 type objects
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 2.092 (IFCREAL)
    Masse thermique = 755550. (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 0.478011472275335 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 8 objects (8 IFCSLAB)
    Coefficient d'absorbance = 0.9 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 2.092 (IFCREAL)
    Masse thermique = 755550. (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 0.478011472275335 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 7 objects (7 IFCSLAB)
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.871666666666667 (IFCREAL)
    Masse thermique = 1813320. (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 1.1472275334608 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.523 (IFCREAL)
    Masse thermique = 3022200. (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 1.91204588910134 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Coefficient d'absorbance = 0.9 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.871666666666667 (IFCREAL)
    Masse thermique = 1813320. (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 1.1472275334608 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Coefficient d'absorbance = 0.7 (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 0.942342342342342 (IFCREAL)
    Masse thermique = 1677321. (IFCREAL)
    Rugosité = 3 (IFCINTEGER)
    Résistance thermique (R) = 1.06118546845124 (IFCREAL)
  Propriétés analytiques: 22 more contents on 34 objects not shown
  Construction | properties | on 38 objects (38 IFCSLAB)
    Epaisseur par défaut = 0.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 27 objects (27 IFCSLAB)
    Epaisseur par défaut = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 19 objects (19 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Profil = "Profil Apui-400x450: Profil Apui-400x450" (IFCLABEL)
  Construction | properties | on 19 objects (19 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Profil = "Profil carré 400x330: Profil carré 400x330" (IFCLABEL)
  Construction | properties | on 17 objects (17 IFCSLAB)
    Epaisseur par défaut = 0.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 11 objects (11 IFCSLAB)
    Epaisseur par défaut = 1.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 9 objects (9 IFCSTAIRFLIGHT)
    Paillasse = "Lissée" (IFCIDENTIFIER)
    Profondeur structurelle = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Construction | properties | on 9 objects (9 IFCSTAIR)
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
    Type de palier = "Palier monobloc: Epaisseur 300 mm" (IFCLABEL)
    Type de volée = "Volée monobloc: IGC_GEN_Nez de marche 25 mm" (IFCLABEL)
  Construction: 32 more contents on 69 objects not shown
  Marches | properties | on 9 objects (9 IFCSTAIRFLIGHT)
    Appliquer un nez de marche = "Devant seulement" (IFCIDENTIFIER)
    Epaisseur de la marche = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Longueur du nez de marche = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Marche = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contremarches | properties | on 9 objects (9 IFCSTAIRFLIGHT)
    Connexion contremarche à marche = "Contremarche derrière la marche" (IFCIDENTIFIER)
    Contremarche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur de la contremarche = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Inclinée = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Supports | properties | on 9 objects (9 IFCSTAIR)
    Décalage latéral droit = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage latéral gauche = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nombre de supports intermédiaires = 0 (IFCINTEGER)
    Support droit = "Aucun" (IFCIDENTIFIER)
    Support gauche = "Aucun" (IFCIDENTIFIER)
    Support intermédiaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de support intermédiaire = "Limon à crémaillère: Limon à crémaillère - Largeur 50 mm" (IFCLABEL)
  Règles de calcul | properties | on 9 objects (9 IFCSTAIR)
    Hauteur maximum de la contremarche = 0.18 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur de volée minimale = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur de marche minimale = 0.28 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Connexion d'arrivée | properties | on 9 objects (9 IFCSTAIR)
    Distance d'écart horizontal = 0.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Distance d'écart vertical = 0.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Epaisseur d'encoche = 0.1 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension d'encoche = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Méthode de connexion = "Encoche" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 19 objects (19 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "IGC_GEN_Carré 400x330" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 19 objects (19 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "IGC_GEN_Carré 400x450-02" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "IGC_GEN_Carré 400x450" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "IGC_GEN_Carré 400x330-L" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "IGC_GEN_Carré 400x400" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "IGC_GEN_Carré 400x200" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "IGC_GEN_Escalier_S6-S7-01" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "IGC_GEN_Escalier_S6-S7-02" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon: 5 more contents on 5 objects not shown
  Profil | properties | on 51 objects (51 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Angle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Modification de la forme de dalle | properties | on 16 objects (16 IFCSLAB)
    Condition de bord incurvé = 0 (IFCINTEGER)
  Modification de la forme de dalle | properties | on 11 objects (11 IFCSLAB)
    Condition de bord incurvé = 1 (IFCINTEGER)
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Escalier préfabriqué" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.138583333333333 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Escalier préfabriqué" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.153916666666667 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 31. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 30. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Escalier préfabriqué" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.133322580645161 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Escalier préfabriqué" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.12525 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 31. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 30. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Escalier préfabriqué" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.133354838709677 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Escalier préfabriqué" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.146083333333333 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.37 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Escalier préfabriqué" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.179833333333333 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.37 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Escalier préfabriqué" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.1465 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.37 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon: 1 more content on 1 objects not shown
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Nez de marche 25 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.138583333333333 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WaistThickness = 3.4984928508465 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WalkingLineOffset = 1.74924642542325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Nez de marche 25 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.153916666666667 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WaistThickness = 3.4984928508465 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WalkingLineOffset = 1.74924642542325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 31. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 30. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Nez de marche 25 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.133322580645161 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WaistThickness = 3.4984928508465 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WalkingLineOffset = 1.74924642542325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Nez de marche 25 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.12525 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WaistThickness = 3.4984928508465 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WalkingLineOffset = 1.74924642542325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 31. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 30. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Nez de marche 25 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.133354838709677 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WaistThickness = 3.4984928508465 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WalkingLineOffset = 1.74924642542325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Nez de marche 25 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.146083333333333 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.37 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.37 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WaistThickness = 3.4984928508465 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WalkingLineOffset = 1.74924642542325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Nez de marche 25 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.179833333333333 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.37 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.37 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WaistThickness = 3.4984928508465 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WalkingLineOffset = 1.74924642542325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 24. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 23. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "IGC_GEN_Nez de marche 25 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.1465 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.37 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.37 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WaistThickness = 3.4984928508465 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    WalkingLineOffset = 1.74924642542325 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairFlightCommon: 1 more content on 1 objects not shown
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 10 objects (10 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 10 (IFCINTEGER)