IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [DesignTransferView_V1.0]"
File name: "kleine_Wohnung_R22.ifc"
Time stamp: "2022-05-04T10:01:15+02:00"
Preprocessor: "IfcOpenShell v0.7.0-2985bba1"
Originating system: "BlenderBIM 0.0.220420"
Application: "Autodesk Revit 2022 (DEU)" version "2022" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2022 (DEU)"

People and organizations
  Person "georg.grinnberger@porr.at" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "georg.grinnberger@porr.at" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2022 (DEU)" version "2022" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2022 (DEU)" | change NOCHANGE | created 1623872047 (2021-06-16T19:34:07Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  MOMENTOFINERTIAUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"
  LINEARFORCEUNIT: derived
  PLANARFORCEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projektnummer" | long name "Projektname" | phase "Projektstatus"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 12′ 0.002746″ | longitude 16° 21′ 59.760131″ | elevation above sea level 500.
    IFCBUILDING | postal address: "Projektadresse", "Wien", "Österreich"
      IFCBUILDINGSTOREY "BT-A_0990_UG01_RDOK_0,000" | long name "BT-A_0990_UG01_RDOK_0,000" | object type "Ebene:RDOK" | elevation 0.
        contains 117 elements
          17 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Basiswand:Ziegel 0.24 m" | object type "Basiswand:Ziegel 0.24 m" | names: "Basiswand:Ziegel 0.24 m:353342", "Basiswand:Ziegel 0.24 m:353344", "Basiswand:Ziegel 0.24 m:353346" (+14 more) | material: layers "Basiswand:Ziegel 0.24 m" ("Ziegel" 0.24) | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Phasen, Sonstige
          40 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Basiswand:GK 12.5" | object type "Basiswand:GK 12.5" | names: "Basiswand:GK 12.5:353357", "Basiswand:GK 12.5:353358", "Basiswand:GK 12.5:353435" (+37 more) | material: layers "Basiswand:GK 12.5" ("Gipswandbauplatte" 0.0125, "Gipswandbauplatte" 0.0125, "Metall - Ständerschicht" 0.075, "Gipswandbauplatte" 0.0125, "Gipswandbauplatte" 0.0125) | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Phasen, Sonstige
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" | object type "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" | names: "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160:353359", "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160:353360", "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160:353454" (+5 more) | material: layers "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" ("Vorgabe" 0.16) | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Phasen, Sonstige
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:353365", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:353449" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:353450", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:353608", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:353680" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_DoorWindowGlazingType, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:353451", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:353609", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:353679" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_DoorWindowGlazingType, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:353452", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:353682" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:353453", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:353681" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3:353584" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | object type "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | WINDOW | names: "FE_1-tlg:KF_1000x1350:353587", "FE_1-tlg:KF_1000x1350:353588", "FE_1-tlg:KF_1000x1350:353835" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:353610", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:353678", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:522460" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | object type "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | WINDOW | names: "FE_1-tlg:KF_1000x1350:353760", "FE_1-tlg:KF_1000x1350:355934", "FE_1-tlg:KF_1000x1350:522693" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3:353829" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:353846" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "175_2-tlg:DK_1640x1350" | object type "175_2-tlg:DK_1640x1350" | WINDOW | names: "175_2-tlg:DK_1640x1350:353982", "175_2-tlg:DK_1640x1350:354714", "175_2-tlg:DK_1640x1350:354813" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          5 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "175_2-tlg:DK_1640x1350" | object type "175_2-tlg:DK_1640x1350" | WINDOW | names: "175_2-tlg:DK_1640x1350:354974", "175_2-tlg:DK_1640x1350:355043", "175_2-tlg:DK_1640x1350:355935" (+2 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:355262" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:355315" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25:355360" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25:355391" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Basiswand:MW_10cm" | object type "Basiswand:MW_10cm" | names: "Basiswand:MW_10cm:355810", "Basiswand:MW_10cm:355811", "Basiswand:MW_10cm:355812" (+5 more) | material: layers "Basiswand:MW_10cm" ("Wärmedämmung - weich" 0.12) | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Phasen, Sonstige
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 2:Sonderausstattung 2" | object type "Sonderausstattung 2:Sonderausstattung 2" | names: "Sonderausstattung 2:Sonderausstattung 2:359078" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Lasten, ID-Daten
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 3:Sonderausstattung 2" | object type "Sonderausstattung 3:Sonderausstattung 2" | names: "Sonderausstattung 3:Sonderausstattung 2:359276" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Lasten, ID-Daten
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 9:Sonderausstattung 2" | object type "Sonderausstattung 9:Sonderausstattung 2" | names: "Sonderausstattung 9:Sonderausstattung 2:359750" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Lasten, ID-Daten
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Ortbetontreppe:Natursteinstufen massiv" | object type "Ortbetontreppe:Natursteinstufen massiv" | names: "Ortbetontreppe:Treppe:491873" | parts: 1 IFCSTAIRFLIGHT | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1572599833Extinguisher - C02:Red" | object type "1572599833Extinguisher - C02:Red" | names: "1572599833Extinguisher - C02:Red:521779", "1572599833Extinguisher - C02:Red:521902" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Rubber": "Rubber", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Paint - Black Fire Extinguisher": "Paint - Black Fire Extinguisher", "Paint - Red Fire Extinguisher": "Paint - Red Fire Extinguisher", "Metal - Aluminium": "Metal - Aluminium") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Lasten, ID-Daten
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Aufzug-Kabine-Hydraulik:1600 x 2400 x 1600 mit Hydraulik" | object type "Aufzug-Kabine-Hydraulik:1600 x 2400 x 1600 mit Hydraulik" | names: "Aufzug-Kabine-Hydraulik:1600 x 2400 x 1600 mit Hydraulik:525956" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Metall - Edelstahl gebürstet": "Metall - Edelstahl gebürstet", "Lack - rot 255-51-0": "Lack - rot 255-51-0", "Glas - Sicherheitsverglasung": "Glas - Sicherheitsverglasung") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Lasten, Phasen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:526455" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
      IFCBUILDINGSTOREY "BT-A_1010_OG01_RDOK_3,000" | long name "BT-A_1010_OG01_RDOK_3,000" | object type "Ebene:RDOK" | elevation 3.
        contains 149 elements
          13 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Basiswand:Ziegel 0.24 m" | object type "Basiswand:Ziegel 0.24 m" | names: "Basiswand:Ziegel 0.24 m:297029", "Basiswand:Ziegel 0.24 m:297170", "Basiswand:Ziegel 0.24 m:297371" (+10 more) | material: layers "Basiswand:Ziegel 0.24 m" ("Ziegel" 0.24) | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Phasen, Sonstige
          47 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Basiswand:GK 12.5" | object type "Basiswand:GK 12.5" | names: "Basiswand:GK 12.5:297658", "Basiswand:GK 12.5:297730", "Basiswand:GK 12.5:297813" (+44 more) | material: layers "Basiswand:GK 12.5" ("Gipswandbauplatte" 0.0125, "Gipswandbauplatte" 0.0125, "Metall - Ständerschicht" 0.075, "Gipswandbauplatte" 0.0125, "Gipswandbauplatte" 0.0125) | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Phasen, Sonstige
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" | object type "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" | names: "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160:299033", "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160:299127", "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160:322354" (+5 more) | material: layers "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" ("Vorgabe" 0.16) | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Phasen, Sonstige
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:299200" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200:314170" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2:314214", "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2:326386", "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2:326533" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:314717", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:321799", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:334251" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_DoorWindowGlazingType, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:314757", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:321719", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:334250" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_DoorWindowGlazingType, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:314863", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:321563" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25:318360" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:321989", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:334394" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:322065", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:334393" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3:325958" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | object type "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | WINDOW | names: "FE_1-tlg:KF_1000x1350:333678", "FE_1-tlg:KF_1000x1350:333977", "FE_1-tlg:KF_1000x1350:335235" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:334242" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200:334248" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2:334249", "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2:334989" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:334252" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25:334346" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:334390" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | object type "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | WINDOW | names: "FE_1-tlg:KF_1000x1350:334544", "FE_1-tlg:KF_1000x1350:334545" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3:334804" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:337198" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "175_2-tlg:DK_1640x1350" | object type "175_2-tlg:DK_1640x1350" | WINDOW | names: "175_2-tlg:DK_1640x1350:348424", "175_2-tlg:DK_1640x1350:357874" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "175_2-tlg:DK_1640x1350" | object type "175_2-tlg:DK_1640x1350" | WINDOW | names: "175_2-tlg:DK_1640x1350:348789" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:357681" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25:357687" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:357693" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25:357699" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Basiswand:Metall Panele" | object type "Basiswand:Metall Panele" | names: "Basiswand:Metall Panele:357705" | material: layers "Basiswand:Metall Panele" ("Geländer - Stahl" 0.06) | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Phasen, Sonstige
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 4:Sonderausstattung 2" | object type "Sonderausstattung 4:Sonderausstattung 2" | names: "Sonderausstattung 4:Sonderausstattung 2:359305" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Lasten, ID-Daten
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 5:Sonderausstattung 2" | object type "Sonderausstattung 5:Sonderausstattung 2" | names: "Sonderausstattung 5:Sonderausstattung 2:359334" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Lasten, ID-Daten
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 8:Sonderausstattung 2" | object type "Sonderausstattung 8:Sonderausstattung 2" | names: "Sonderausstattung 8:Sonderausstattung 2:359439" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Lasten, ID-Daten
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 6:Sonderausstattung 2" | object type "Sonderausstattung 6:Sonderausstattung 2" | names: "Sonderausstattung 6:Sonderausstattung 2:359687" | material: "<Unnamed>" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Lasten, ID-Daten
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395227" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395246" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15:395259" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" ("Decke - Fliesen 15 x 15" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395270" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395281" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395294" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395307" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395338" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15:395349" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" ("Decke - Fliesen 15 x 15" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15:395358" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" ("Decke - Fliesen 15 x 15" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395367" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395376" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395385" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395394" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395403" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395434" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395443" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15:395452" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" ("Decke - Fliesen 15 x 15" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15:395463" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" ("Decke - Fliesen 15 x 15" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395476" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395489" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395508" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395517" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15:395530" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" ("Decke - Fliesen 15 x 15" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395541" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett:395552" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Ortbetontreppe:Natursteinstufen massiv" | object type "Ortbetontreppe:Natursteinstufen massiv" | names: "Ortbetontreppe:Treppe:489642" | parts: 1 IFCSTAIRFLIGHT | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_StairCommon, Pset_StairFlightCommon, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1572599833Extinguisher - C02:Red" | object type "1572599833Extinguisher - C02:Red" | names: "1572599833Extinguisher - C02:Red:522206", "1572599833Extinguisher - C02:Red:522207" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Rubber": "Rubber", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Paint - Black Fire Extinguisher": "Paint - Black Fire Extinguisher", "Paint - Red Fire Extinguisher": "Paint - Red Fire Extinguisher", "Metal - Aluminium": "Metal - Aluminium") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Lasten, ID-Daten
          4 x IFCRAILING | object type "Geländer:Glaselement - Füllung unten" | names: "Geländer:Glaselement - Füllung unten:318643", "Geländer:Glaselement - Füllung unten:334355", "Geländer:Glaselement - Füllung unten:357708" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Metall - Edelstahl, poliert": "Metall - Edelstahl, poliert", "Glas": "Glas", "Geländer - Stahl": "Geländer - Stahl") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_RailingCommon, Qto_RailingBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten
        IFCSPACE "4" | long name "Zimmer" | SPACE
          contains 4 elements
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | object type "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | names: "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:429869" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            1 x IFCLIGHTFIXTURE | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau" | object type "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau" | names: "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau:433429" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_LightFixtureTypeCommon, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Beleuchtung, Elektro - Lasten
            2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach:442614", "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach:442731" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
        IFCSPACE "5" | long name "Wohnküche" | SPACE
          contains 8 elements
            3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | object type "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | names: "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:429363", "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:429558", "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:477115" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            2 x IFCLIGHTFIXTURE | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau" | object type "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau" | names: "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau:433007", "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau:484795" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_LightFixtureTypeCommon, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Beleuchtung, Elektro - Lasten
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach:441174" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2", "Elektro 10": "Elektro 10") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:3 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:3 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:3 Fach:441520" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach:441745" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
        IFCSPACE "6" | long name "Bad/WC" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | object type "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | names: "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:430136" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            1 x IFCLIGHTFIXTURE | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau" | object type "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau" | names: "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau:433448" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_LightFixtureTypeCommon, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Beleuchtung, Elektro - Lasten
        IFCSPACE "7" | long name "AR" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCLIGHTFIXTURE | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau" | object type "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau" | names: "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau:433469" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_LightFixtureTypeCommon, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Beleuchtung, Elektro - Lasten
        IFCSPACE "8" | long name "VR" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | object type "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | names: "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:429742" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            1 x IFCLIGHTFIXTURE | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau" | object type "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau" | names: "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau:433490" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_LightFixtureTypeCommon, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Beleuchtung, Elektro - Lasten
        IFCSPACE "9" | long name "Wohnküche" | SPACE
          contains 7 elements
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach:494433" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2", "Elektro 10": "Elektro 10") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:3 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:3 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:3 Fach:494484" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | object type "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | names: "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:495347", "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:495416", "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:495502" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach:495741", "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach:495766" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
        IFCSPACE "10" | long name "AR" | SPACE
        IFCSPACE "11" | long name "Gang" | SPACE
          contains 4 elements
            3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | object type "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | names: "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:494995", "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:495077", "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:495149" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach:496662" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
        IFCSPACE "12" | long name "Bad" | SPACE
          contains 1 element
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach:495999" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
        IFCSPACE "13" | long name "WC" | SPACE
        IFCSPACE "14" | long name "VR" | SPACE
          contains 2 elements
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | object type "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | names: "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:494917" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach:496443" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
        IFCSPACE "15" | long name "Zimmer" | SPACE
          contains 3 elements
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach:494749" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2", "Elektro 10": "Elektro 10") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | object type "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | names: "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:495251" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach:496291" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
        IFCSPACE "16" | long name "Zimmer" | SPACE
          contains 3 elements
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach:494673" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2", "Elektro 10": "Elektro 10") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | object type "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | names: "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter:495194" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
            1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | object type "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | names: "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach:496154" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro, Elektro - Lasten
        IFCSPACE "17" | long name "Zimmer" | SPACE
        IFCSPACE "18" | long name "Zimmer" | SPACE
        IFCSPACE "19" | long name "Gang" | SPACE
        IFCSPACE "20" | long name "VR" | SPACE
        IFCSPACE "21" | long name "WC" | SPACE
        IFCSPACE "22" | long name "Bad" | SPACE
        IFCSPACE "23" | long name "AR" | SPACE
        IFCSPACE "24" | long name "Wohnküche" | SPACE
        IFCSPACE "25" | long name "Wohnküche" | SPACE
        IFCSPACE "26" | long name "Zimmer" | SPACE
        IFCSPACE "27" | long name "Bad/WC" | SPACE
        IFCSPACE "28" | long name "AR" | SPACE
        IFCSPACE "29" | long name "VR" | SPACE
        IFCSPACE "30" | long name "Balkon" | SPACE
        IFCSPACE "31" | long name "Loggia" | SPACE
      IFCBUILDINGSTOREY "BT-A_1020_OG02_RDOK_6,000" | long name "BT-A_1020_OG02_RDOK_6,000" | object type "Ebene:RDOK" | elevation 5.99999999999999
        contains 118 elements
          13 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Basiswand:Ziegel 0.24 m" | object type "Basiswand:Ziegel 0.24 m" | names: "Basiswand:Ziegel 0.24 m:339626", "Basiswand:Ziegel 0.24 m:339628", "Basiswand:Ziegel 0.24 m:339630" (+10 more) | material: layers "Basiswand:Ziegel 0.24 m" ("Ziegel" 0.24) | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Phasen, Sonstige
          47 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Basiswand:GK 12.5" | object type "Basiswand:GK 12.5" | names: "Basiswand:GK 12.5:339634", "Basiswand:GK 12.5:339635", "Basiswand:GK 12.5:339636" (+44 more) | material: layers "Basiswand:GK 12.5" ("Gipswandbauplatte" 0.0125, "Gipswandbauplatte" 0.0125, "Metall - Ständerschicht" 0.075, "Gipswandbauplatte" 0.0125, "Gipswandbauplatte" 0.0125) | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Phasen, Sonstige
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" | object type "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" | names: "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160:339643", "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160:339644", "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160:339777" (+5 more) | material: layers "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" ("Vorgabe" 0.16) | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Phasen, Sonstige
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:339647" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200:339653" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2:339654", "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2:339930" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:339655", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:339774", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:339961" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_DoorWindowGlazingType, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:339656", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:339773", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:339960" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_DoorWindowGlazingType, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:339657", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:339772" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25:339726" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:339775", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:340060" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:339776", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:340059" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:339909" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25:339920" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3:339929" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          4 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | object type "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | WINDOW | names: "FE_1-tlg:KF_1000x1350:339932", "FE_1-tlg:KF_1000x1350:339933", "FE_1-tlg:KF_1000x1350:340245" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:339953" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200:339958" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2:339959", "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2:340241" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | object type "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | names: "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:339962", "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:340056" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Tür - Stahlgriff": "Tür - Stahlgriff", "Tür - Holzrahmen": "Tür - Holzrahmen", "Tür - Holztürblatt": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Qto_DoorBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25:340018" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:340140" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | object type "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | names: "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25:340149" | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | object type "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | WINDOW | names: "FE_1-tlg:KF_1000x1350:340156", "FE_1-tlg:KF_1000x1350:340157" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | object type "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | WINDOW | names: "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3:340239" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Basiswand:Metall Panele" | object type "Basiswand:Metall Panele" | names: "Basiswand:Metall Panele:340247" | material: layers "Basiswand:Metall Panele" ("Geländer - Stahl" 0.06) | property sets: Qto_WallBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Phasen, Sonstige
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | object type "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | names: "Geschossdecke:STB 20.0:340310" | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "175_2-tlg:DK_1640x1350" | object type "175_2-tlg:DK_1640x1350" | WINDOW | names: "175_2-tlg:DK_1640x1350:349726" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "175_2-tlg:DK_1640x1350" | object type "175_2-tlg:DK_1640x1350" | WINDOW | names: "175_2-tlg:DK_1640x1350:349727" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Glas": "Glas", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Ergebnisse der Analyse
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "GPU_v_1.01:Default" | object type "GPU_v_1.01:Default" | WINDOW | names: "GPU_v_1.01:Default:372964", "GPU_v_1.01:Default:372971" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Polyurethane color NCS 0500-N": "Polyurethane color NCS 0500-N", "Aluminium. Color NCS 7500-N": "Aluminium. Color NCS 7500-N", "Standard, extra solar gain (--50)": "Standard, extra solar gain (--50)") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1572599833Extinguisher - C02:Red" | object type "1572599833Extinguisher - C02:Red" | names: "1572599833Extinguisher - C02:Red:522209", "1572599833Extinguisher - C02:Red:522210" | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Rubber": "Rubber", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Paint - Black Fire Extinguisher": "Paint - Black Fire Extinguisher", "Paint - Red Fire Extinguisher": "Paint - Red Fire Extinguisher", "Metal - Aluminium": "Metal - Aluminium") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Abhängigkeiten, Bemaßungen, Elektro - Lasten, ID-Daten
          4 x IFCRAILING | object type "Geländer:Glaselement - Füllung unten" | names: "Geländer:Glaselement - Füllung unten:339735", "Geländer:Glaselement - Füllung unten:340026", "Geländer:Glaselement - Füllung unten:340257" (+1 more) | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Metall - Edelstahl, poliert": "Metall - Edelstahl, poliert", "Glas": "Glas", "Geländer - Stahl": "Geländer - Stahl") | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_RailingCommon, Qto_RailingBaseQuantities, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten
      IFCBUILDINGSTOREY "BT-A_1030_DG03_RDOK_9,000" | long name "BT-A_1030_DG03_RDOK_9,000" | object type "Ebene:RDOK" | elevation 9.
        contains 4 elements
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Basisdach:Titanzink - Eindeckung" | object type "Basisdach:Titanzink - Eindeckung" | names: "Basisdach:Titanzink - Eindeckung:360491" | material: layers "Basisdach:Titanzink - Eindeckung" ("Dach - Titanzink" 0.03, "Dach - Untersicht" 0.15) | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_RoofCommon, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Konstruktion
          3 x IFCROOF | object type "Basisdach:Titanzink - Eindeckung" | names: "Basisdach:Titanzink - Eindeckung:361598", "Basisdach:Titanzink - Eindeckung:361843", "Basisdach:Titanzink - Eindeckung:362146" | parts: 3 IFCSLAB | property sets: Pset_EnvironmentalImpactIndicators, Pset_RoofCommon, Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Konstruktion

Types
  IFCWALLTYPE "Basiswand:Ziegel 0.24 m" | STANDARD | 43 occurrences | material: layers "Basiswand:Ziegel 0.24 m" ("Ziegel" 0.24) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCWALLTYPE "Basiswand:GK 12.5" | STANDARD | 134 occurrences | material: layers "Basiswand:GK 12.5" ("Gipswandbauplatte" 0.0125, "Gipswandbauplatte" 0.0125, "Metall - Ständerschicht" 0.075, "Gipswandbauplatte" 0.0125, "Gipswandbauplatte" 0.0125) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCWALLTYPE "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" | STANDARD | 24 occurrences | material: layers "Basiswand:173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" ("Vorgabe" 0.16) | property sets: Analytische Eigenschaften, Bemaßungen, Daten, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion
  IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Türgriff": "Tür - Stahlgriff", "Rahmen/Pfosten": "Tür - Holzrahmen", "Element": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:314863, Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:314863:1, Abhängigkeiten, Analytische Eigenschaften, Bemaßungen, Grafiken
  IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 7 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Türgriff": "Tür - Stahlgriff", "Rahmen/Pfosten": "Tür - Holzrahmen", "Element": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Abhängigkeiten, Analytische Eigenschaften, Bemaßungen, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion
  IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 11 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Türgriff": "Tür - Stahlgriff", "Rahmen/Pfosten": "Tür - Holzrahmen", "Element": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:314717, Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:314717:1, Abhängigkeiten, Analytische Eigenschaften, Bemaßungen, Grafiken
  IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Türgriff": "Tür - Stahlgriff", "Rahmen/Pfosten": "Tür - Holzrahmen", "Element": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Abhängigkeiten, Analytische Eigenschaften, Bemaßungen, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion
  IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Türgriff": "Tür - Stahlgriff", "Rahmen/Pfosten": "Tür - Holzrahmen", "Element": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Abhängigkeiten, Analytische Eigenschaften, Bemaßungen, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion
  IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | WINDOW | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("FE_Glas": "Glas", "FE_Glasrahmen": "<Unnamed>", "FE_Fensterolive": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel innen": "<Unnamed>", "FE_Schnittdarstellung": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank aussen Blech": "<Unnamed>") | property sets: Analytische Eigenschaften(Type), Bemaßungen(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sichtbarkeit(Type), Sonstige(Type)
  IFCWINDOWTYPE "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | WINDOW | 11 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("FE_Glas": "Glas", "FE_Glasrahmen": "<Unnamed>", "FE_Fensterolive": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel innen": "<Unnamed>", "FE_Schnittdarstellung": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank aussen Blech": "<Unnamed>") | property sets: Analytische Eigenschaften(Type), Bemaßungen(Type), Grafiken(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sichtbarkeit(Type)
  IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Türgriff": "Tür - Stahlgriff", "Rahmen/Pfosten": "Tür - Holzrahmen", "Element": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Abhängigkeiten, Analytische Eigenschaften, Bemaßungen, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion
  IFCWINDOWTYPE "FE_1-tlg:KF_1000x1350" | WINDOW | 7 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("FE_Glas": "Glas", "FE_Glasrahmen": "<Unnamed>", "FE_Fensterolive": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel innen": "<Unnamed>", "FE_Schnittdarstellung": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank aussen Blech": "<Unnamed>") | property sets: Analytische Eigenschaften(Type), Bemaßungen(Type), Grafiken(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sichtbarkeit(Type)
  IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3" | WINDOW | 3 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("FE_Glas": "Glas", "FE_Glasrahmen": "<Unnamed>", "FE_Fensterolive": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel innen": "<Unnamed>", "FE_Schnittdarstellung": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank aussen Blech": "<Unnamed>") | property sets: Analytische Eigenschaften(Type), Bemaßungen(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sichtbarkeit(Type), Sonstige(Type)
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCWINDOWTYPE "175_2-tlg:DK_1640x1350" | WINDOW | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("FE_Glas": "Glas", "FE_Glasrahmen": "<Unnamed>", "FE_Fensterolive": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel innen": "<Unnamed>", "FE_Schnittdarstellung": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank aussen Blech": "<Unnamed>") | property sets: Analytische Eigenschaften(Type), Bemaßungen(Type), Grafiken(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sichtbarkeit(Type)
  IFCWINDOWTYPE "175_2-tlg:DK_1640x1350" | WINDOW | 7 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("FE_Glas": "Glas", "FE_Glasrahmen": "<Unnamed>", "FE_Fensterolive": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel innen": "<Unnamed>", "FE_Schnittdarstellung": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank aussen Blech": "<Unnamed>") | property sets: Analytische Eigenschaften(Type), Bemaßungen(Type), Grafiken(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sichtbarkeit(Type)
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCWALLTYPE "Basiswand:MW_10cm" | STANDARD | 8 occurrences | material: layers "Basiswand:MW_10cm" ("Wärmedämmung - weich" 0.12) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 2:Sonderausstattung 2" | 1 occurrence | material: "<Unnamed>" | property sets: ID-Daten, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 3:Sonderausstattung 2" | 1 occurrence | material: "<Unnamed>" | property sets: ID-Daten, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 9:Sonderausstattung 2" | 1 occurrence | material: "<Unnamed>" | property sets: ID-Daten, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCSTAIRTYPE "Ortbetontreppe:Natursteinstufen massiv" | 1 occurrence | property sets: Auflager, Berechnungsregeln, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Sonstige
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1572599833Extinguisher - C02:Red" | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Fire Extinguisher": "Rubber", "Fire Extinguisher": "<Unnamed>", "Fire Extinguisher": "Paint - Black Fire Extinguisher", "Fire Extinguisher": "Paint - Red Fire Extinguisher", "Fire Extinguisher": "Metal - Aluminium") | property sets: Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Materialien und Oberflächen, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Aufzug-Kabine-Hydraulik:1600 x 2400 x 1600 mit Hydraulik" | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Hydraulikaufzugskolben": "Metall - Edelstahl gebürstet", "Hydraulikaufzugskolben": "Lack - rot 255-51-0", "Aufzug": "Glas - Sicherheitsverglasung", "Aufzug": "Metall - Edelstahl gebürstet", "Glas - Sicherheitsverglasung": "Glas - Sicherheitsverglasung", "Metall - Edelstahl gebürstet": "Metall - Edelstahl gebürstet") | property sets: Abhängigkeiten, Bemaßungen, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200" | WINDOW | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("FE_Glas": "Glas", "FE_Glasrahmen": "<Unnamed>", "FE_Fensterolive": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel innen": "<Unnamed>", "FE_Schnittdarstellung": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank aussen Blech": "<Unnamed>") | property sets: Analytische Eigenschaften(Type), Bemaßungen(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sichtbarkeit(Type), Sonstige(Type)
  IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2" | WINDOW | 5 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("FE_Glas": "Glas", "FE_Glasrahmen": "<Unnamed>", "FE_Fensterolive": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel innen": "<Unnamed>", "FE_Schnittdarstellung": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank aussen Blech": "<Unnamed>") | property sets: Analytische Eigenschaften(Type), Bemaßungen(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sichtbarkeit(Type), Sonstige(Type)
  IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Türgriff": "Tür - Stahlgriff", "Rahmen/Pfosten": "Tür - Holzrahmen", "Element": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Abhängigkeiten, Analytische Eigenschaften, Bemaßungen, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Türgriff": "Tür - Stahlgriff", "Rahmen/Pfosten": "Tür - Holzrahmen", "Element": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:321989, Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:321989:1, Abhängigkeiten, Analytische Eigenschaften, Bemaßungen, Grafiken
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200" | WINDOW | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("FE_Glas": "Glas", "FE_Glasrahmen": "<Unnamed>", "FE_Fensterolive": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel innen": "<Unnamed>", "FE_Schnittdarstellung": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank aussen Blech": "<Unnamed>") | property sets: Analytische Eigenschaften(Type), Bemaßungen(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sichtbarkeit(Type), Sonstige(Type)
  IFCWINDOWTYPE "FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2" | WINDOW | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("FE_Glas": "Glas", "FE_Glasrahmen": "<Unnamed>", "FE_Fensterolive": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterfluegel innen": "<Unnamed>", "FE_Schnittdarstellung": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen innen": "<Unnamed>", "FE_Fensterrahmen aussen": "<Unnamed>", "FE_Fensterbank aussen Blech": "<Unnamed>") | property sets: Analytische Eigenschaften(Type), Bemaßungen(Type), ID-Daten(Type), Konstruktion(Type), Sichtbarkeit(Type), Sonstige(Type)
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCDOORTYPE "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201" | DOOR | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Türgriff": "Tür - Stahlgriff", "Rahmen/Pfosten": "Tür - Holzrahmen", "Element": "Tür - Holztürblatt") | property sets: Abhängigkeiten, Analytische Eigenschaften, Bemaßungen, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCWALLTYPE "Basiswand:Metall Panele" | STANDARD | 2 occurrences | material: layers "Basiswand:Metall Panele" ("Geländer - Stahl" 0.06) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 4:Sonderausstattung 2" | 1 occurrence | material: "<Unnamed>" | property sets: ID-Daten, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 5:Sonderausstattung 2" | 1 occurrence | material: "<Unnamed>" | property sets: ID-Daten, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 8:Sonderausstattung 2" | 1 occurrence | material: "<Unnamed>" | property sets: ID-Daten, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sonderausstattung 6:Sonderausstattung 2" | 1 occurrence | material: "<Unnamed>" | property sets: ID-Daten, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" ("Decke - Fliesen 15 x 15" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" ("Decke - Fliesen 15 x 15" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" ("Decke - Fliesen 15 x 15" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" ("Decke - Fliesen 15 x 15" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" ("Decke - Fliesen 15 x 15" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" ("Decke - Fliesen 15 x 15" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Parkett" ("Holz - Dielen" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSTAIRTYPE "Ortbetontreppe:Natursteinstufen massiv" | 1 occurrence | property sets: Auflager, Berechnungsregeln, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Sonstige
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "LIS_ESG_Lichtschalter unter Putz:Ausschalter" | 15 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>") | property sets: Abhängigkeiten, ID-Daten, Sichtbarkeit, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "LEU_BEL_Deckenleuchte allgemein:Deckenleuchte 300mm, Anbau" | 6 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255") | property sets: Abhängigkeiten, Elektro, ID-Daten, Sonstige
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | 9 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:5 Fach" | 4 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2", "Elektro 10": "Elektro 10") | property sets: Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:3 Fach" | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ELI_EIG_Mehrfachdose:2 Fach" | 1 occurrence | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Elektro 2 – RGB 255-255-255": "Elektro 2 – RGB 255-255-255", "<Unnamed>": "<Unnamed>", "Elektro 2": "Elektro 2") | property sets: Abhängigkeiten, Bemaßungen, ID-Daten, Sonstige, Pset_BuildingElementProxyCommon
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" ("Decke - Fliesen 25 x 25" 0.01, "Beton - Estrich" 0.05, "Feste Wärmedämmung" 0.04) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCSLABTYPE "Geschossdecke:STB 20.0" | FLOOR | 1 occurrence | material: layers "Geschossdecke:STB 20.0" ("Beton - Ortbeton 1" 0.2) | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Materialien und Oberflächen, Sonstige
  IFCWINDOWTYPE "GPU_v_1.01:Default" | WINDOW | 2 occurrences | material: constituents "MaterialConstituentSet" ("Polyurethane color NCS 0500-N": "Polyurethane color NCS 0500-N", "Rahmen/Pfosten": "Aluminium. Color NCS 7500-N", "Rahmen/Pfosten": "Polyurethane color NCS 0500-N", "Glas": "Standard, extra solar gain (--50)") | property sets: GPU_v_1.01:Default:372964, Analytische Eigenschaften, Bemaßungen, Daten, Grafiken, ID-Daten
  IFCROOFTYPE "Basisdach:Titanzink - Eindeckung" | 1 occurrence | property sets: Analytische Eigenschaften, Grafiken, ID-Daten, Konstruktion, Sonstige, Pset_RoofCommon

Property sets
  Pset_SiteCommon | properties | on 1 object (1 IFCSITE)
    Reference = "Projektinformationen" (IFCIDENTIFIER)
  ID-Daten | properties | on 110 objects (61 IFCWALL, 39 IFCSLAB, 6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 4 IFCRAILING)
    porr_Bauteil = "BT-A" (IFCTEXT)
    porr_Geschoß = "OG01" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 76 objects (61 IFCWALL, 10 IFCSLAB, 5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    porr_Bauteil = "BT-A" (IFCTEXT)
    porr_Geschoß = "EG00" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 71 objects (61 IFCWALL, 4 IFCRAILING, 4 IFCROOF, 2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    porr_Bauteil = "BT-A" (IFCTEXT)
    porr_Geschoß = "OG02" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 8 objects (8 IFCWALL)
    Kommentare = "" (IFCTEXT)
    porr_Bauteil = "BT-A" (IFCTEXT)
    porr_Geschoß = "OG01" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 8 objects (8 IFCWALL)
    Kommentare = "" (IFCTEXT)
    porr_Bauteil = "BT-A" (IFCTEXT)
    porr_Geschoß = "OG02" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 8 objects (8 IFCWALL)
    Kommentare = "" (IFCTEXT)
    porr_Bauteil = "BT-A" (IFCTEXT)
    porr_Geschoß = "EG00" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 5 objects (4 IFCWALL, 1 IFCSLAB)
    porr_Bauteil = "BT-A" (IFCTEXT)
    porr_Geschoß = "UG01" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 4 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCLIGHTFIXTURE, 1 IFCOPENINGELEMENT, 1 IFCWINDOW)
    Kennzeichen = "9" (IFCTEXT)
    porr_Bauteil = "BT-A" (IFCTEXT)
    porr_Geschoß = "OG01" (IFCTEXT)
  ID-Daten: 168 more contents on 222 objects not shown
  Sonstige | properties | on 134 objects (134 IFCWALL)
    Familie = "Basiswand: GK 12.5" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Basiswand: GK 12.5" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Wände" (IFCLABEL)
    Typ = "Basiswand: GK 12.5" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Basiswand: GK 12.5" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 43 objects (43 IFCWALL)
    Familie = "Basiswand: Ziegel 0.24 m" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Basiswand: Ziegel 0.24 m" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Wände" (IFCLABEL)
    Typ = "Basiswand: Ziegel 0.24 m" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Basiswand: Ziegel 0.24 m" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 34 objects (17 IFCOPENINGELEMENT, 17 IFCWINDOW)
    Familie = "FE_1-tlg: KF_1000x1350" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "FE_1-tlg: KF_1000x1350" (IFCLABEL)
    Host-ID = "Basiswand: Ziegel 0.24 m" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Fenster" (IFCLABEL)
    Sturzhöhe = 2.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Typ = "FE_1-tlg: KF_1000x1350" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "FE_1-tlg: KF_1000x1350" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 28 objects (28 IFCSPACE)
    Kategorie = "Räume" (IFCLABEL)
    Phasen-ID = "Neu" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 26 objects (13 IFCOPENINGELEMENT, 13 IFCWINDOW)
    Familie = "175_2-tlg: DK_1640x1350" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "175_2-tlg: DK_1640x1350" (IFCLABEL)
    Host-ID = "Basiswand: Ziegel 0.24 m" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Fenster" (IFCLABEL)
    Sturzhöhe = 2.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Typ = "175_2-tlg: DK_1640x1350" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "175_2-tlg: DK_1640x1350" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 24 objects (24 IFCWALL)
    Familie = "Basiswand: 173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Basiswand: 173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Wände" (IFCLABEL)
    Typ = "Basiswand: 173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Basiswand: 173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 22 objects (22 IFCDOOR)
    Familie = "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge: 90 x 200" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge: 90 x 200" (IFCLABEL)
    Host-ID = "Basiswand: GK 12.5" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Türen" (IFCLABEL)
    Sturzhöhe = 2.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Typ = "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge: 90 x 200" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge: 90 x 200" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 20 objects (20 IFCSLAB)
    Familie = "Geschossdecke: FB 10.0 - Parkett" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Geschossdecke: FB 10.0 - Parkett" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Geschossdecken" (IFCLABEL)
    Typ = "Geschossdecke: FB 10.0 - Parkett" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Geschossdecke: FB 10.0 - Parkett" (IFCLABEL)
  Sonstige: 50 more contents on 184 objects not shown
  Pset_AirSideSystemInformation | properties | on 6 objects (6 IFCSPACE)
    Name = "Zimmer" (IFCLABEL)
  Pset_AirSideSystemInformation | properties | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    Name = "Wohnküche" (IFCLABEL)
  Pset_AirSideSystemInformation | properties | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    Name = "AR" (IFCLABEL)
  Pset_AirSideSystemInformation | properties | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    Name = "VR" (IFCLABEL)
  Pset_AirSideSystemInformation | properties | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Name = "Bad/WC" (IFCLABEL)
  Pset_AirSideSystemInformation | properties | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Name = "Gang" (IFCLABEL)
  Pset_AirSideSystemInformation | properties | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Name = "Bad" (IFCLABEL)
  Pset_AirSideSystemInformation | properties | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Name = "WC" (IFCLABEL)
  Pset_AirSideSystemInformation: 2 more contents on 2 objects not shown
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Zimmer 4" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Wohnküche 5" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bad/WC 6" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "AR 7" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "VR 8" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Wohnküche 9" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "AR 10" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Gang 11" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceCommon: 20 more contents on 20 objects not shown
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 20 objects (20 IFCSPACE)
    FloorCovering = "Laminat" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 6 objects (6 IFCSPACE)
    FloorCovering = "Fliesen" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceCoveringRequirements | properties | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    FloorCovering = "Waschbetonplatten" (IFCLABEL)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Zimmer 4" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Wohnküche 5" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Bad/WC 6" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "AR 7" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "VR 8" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Wohnküche 9" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "AR 10" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    Reference = "Gang 11" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SpaceHeaterTypeCommon: 20 more contents on 20 objects not shown
  Pset_SpaceOccupancyRequirements | properties | on 28 objects (28 IFCSPACE)
    MinimumHeadroom = 2.75 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    GrossFloorArea = 13.033375 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 14.56 [METRE]
    GrossVolume = 35.84178125 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.75 [METRE]
    NetFloorArea = 13.033375 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    GrossFloorArea = 24.6929949268032 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 22.28 [METRE]
    GrossVolume = 67.9057360487089 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.75 [METRE]
    NetFloorArea = 24.6929949268032 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    GrossFloorArea = 7.50275 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 12.45 [METRE]
    GrossVolume = 20.6325625 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.75 [METRE]
    NetFloorArea = 7.50275 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    GrossFloorArea = 1.5885 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 5.19000000000001 [METRE]
    GrossVolume = 4.36837500000001 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.75 [METRE]
    NetFloorArea = 1.5885 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    GrossFloorArea = 3.17249257319677 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 7.19422162854987 [METRE]
    GrossVolume = 8.72435457629112 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.75 [METRE]
    NetFloorArea = 3.17249257319677 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    GrossFloorArea = 23.391875 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 22.04 [METRE]
    GrossVolume = 64.3276562499999 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.75 [METRE]
    NetFloorArea = 23.391875 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    GrossFloorArea = 2.35 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 6.75000000000001 [METRE]
    GrossVolume = 6.46250000000001 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.75 [METRE]
    NetFloorArea = 2.35 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSPACE)
    GrossFloorArea = 8.58499999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 15.65 [METRE]
    GrossVolume = 23.60875 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.75 [METRE]
    NetFloorArea = 8.58499999999999 [SQUARE_METRE]
  Qto_SpaceBaseQuantities: 19 more contents on 19 objects not shown
  Abhängigkeiten | properties | on 59 objects (59 IFCWALL)
    Abhängigkeit oben = "Ebene: BT-A_1010_OG01_RDUK_5,800" (IFCLABEL)
    Abhängigkeit unten = "Ebene: BT-A_1010_OG01_RDOK_3,000" (IFCLABEL)
    Basislinie = "Wandachse" (IFCIDENTIFIER)
    Für Körper = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nicht verknüpfte Höhe = 2.79999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Oberkante ist fixiert. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Querschnitt = "Vertikal" (IFCIDENTIFIER)
    Raumbegrenzung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterkante ist fixiert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verlängerungsabstand oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Verlängerungsabstand unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 58 objects (58 IFCWALL)
    Abhängigkeit oben = "Ebene: BT-A_1030_DG03_RDOK_9,000" (IFCLABEL)
    Abhängigkeit unten = "Ebene: BT-A_1020_OG02_RDOK_6,000" (IFCLABEL)
    Basislinie = "Wandachse" (IFCIDENTIFIER)
    Für Körper = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nicht verknüpfte Höhe = 2.79999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Oberkante ist fixiert. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Querschnitt = "Vertikal" (IFCIDENTIFIER)
    Raumbegrenzung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterkante ist fixiert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verlängerungsabstand oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Verlängerungsabstand unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz oben = -0.200000000000015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 52 objects (52 IFCWALL)
    Abhängigkeit oben = "Ebene: BT-A_1010_OG01_RDOK_3,000" (IFCLABEL)
    Abhängigkeit unten = "Ebene: BT-A_0990_UG01_RDOK_0,000" (IFCLABEL)
    Basislinie = "Wandachse" (IFCIDENTIFIER)
    Für Körper = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nicht verknüpfte Höhe = 2.79999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Oberkante ist fixiert. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Querschnitt = "Vertikal" (IFCIDENTIFIER)
    Raumbegrenzung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterkante ist fixiert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verlängerungsabstand oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Verlängerungsabstand unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz oben = -0.200000000000005 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 28 objects (28 IFCSPACE)
    Basisversatz = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Ebene = "BT-A_1010_OG01_RDOK_3,000" (IFCTEXT)
    Obergrenze = "Ebene: BT-A_1010_OG01_RDOK_3,000" (IFCLABEL)
    Versatz Oberkante = 2.75 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 26 objects (26 IFCSLAB)
    Ebene = "Ebene: BT-A_1010_OG01_RDOK_3,000" (IFCLABEL)
    Für Körper = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Höhenversatz von Ebene = 0.1 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Raumbegrenzung = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Abhängigkeiten | properties | on 18 objects (9 IFCOPENINGELEMENT, 9 IFCWINDOW)
    Ebene = "Ebene: BT-A_1010_OG01_RDOK_3,000" (IFCLABEL)
    Einbautiefe = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fußbodenaufbau = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Schwelle/Brüstung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Wandaufbau aussen = 0.16 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Wandaufbau innen = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 18 objects (9 IFCOPENINGELEMENT, 9 IFCWINDOW)
    Ebene = "Ebene: BT-A_1010_OG01_RDOK_3,000" (IFCLABEL)
    Einbautiefe = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Schwelle/Brüstung = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Wandaufbau aussen = 0.16 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Wandaufbau innen = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 18 objects (9 IFCOPENINGELEMENT, 9 IFCWINDOW)
    Ebene = "Ebene: BT-A_0990_UG01_RDOK_0,000" (IFCLABEL)
    Einbautiefe = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Schwelle/Brüstung = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Wandaufbau aussen = 0.16 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Wandaufbau innen = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten: 74 more contents on 236 objects not shown
  Bemaßungen | properties | on 36 objects (18 IFCOPENINGELEMENT, 18 IFCWINDOW)
    Fläche = 1.5713 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Montagefuge links = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Montagefuge oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Montagefuge rechts = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Montagefuge unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RAM Breite = 1.04 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RAM Höhe = 1.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV links = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV rechts = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 0.0982800000000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Bemaßungen | properties | on 26 objects (13 IFCOPENINGELEMENT, 13 IFCWINDOW)
    2124_Mauerlichte Breite = 1.65 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    2127_Architekturlichte Breite = 1.59 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    2134_Mauerlichte Höhe = 1.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    2137_Architekturlichte Höhe = 1.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fläche = 2.43749999999999 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Montagefuge links = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Montagefuge oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Montagefuge rechts = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Montagefuge unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RAM Breite = 1.65 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RAM Höhe = 1.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV links = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV rechts = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 0.155925 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Bemaßungen | properties | on 22 objects (22 IFCDOOR)
    Fläche = 4.29600000000285 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.326700000001831 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Bemaßungen | properties | on 18 objects (9 IFCOPENINGELEMENT, 9 IFCWINDOW)
    Fläche = 4.15749999999999 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Montagefuge links = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Montagefuge oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Montagefuge rechts = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Montagefuge unten = 0.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RAM Breite = 1.65 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RAM Höhe = 2.16 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV links = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV rechts = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV unten = 0.18 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 0.271425000000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Bemaßungen | properties | on 15 objects (13 IFCDOOR, 2 IFCOPENINGELEMENT)
    Fläche = 5.09525000000293 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.610250000002033 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Bemaßungen | properties | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fläche = 0.16668565399564 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.0019232123317743 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Bemaßungen | properties | on 14 objects (8 IFCOPENINGELEMENT, 6 IFCWINDOW)
    Fläche = 5.12549999999999 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Montagefuge links = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Montagefuge oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Montagefuge rechts = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Montagefuge unten = 0.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RAM Breite = 2.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RAM Höhe = 2.16 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV links = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV rechts = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    STV unten = 0.18 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 0.337225000000001 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Bemaßungen | properties | on 12 objects (12 IFCDOOR)
    Fläche = 4.51450000000289 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.344850000001933 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Bemaßungen: 249 more contents on 355 objects not shown
  Energieanalyse | properties | on 28 objects (28 IFCSPACE)
    Angegebene Beleuchtungslast = 0. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Angegebene Beleuchtungslast pro Fläche = 10.7639104167097 (IFCREAL)
    Angegebene Versorgungsleistung = 0. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Angegebene Versorgungsleistung pro Fläche = 13.9930835417226 (IFCREAL)
    Beleuchtungslast basieren auf = "Nach Raumtyp" (IFCIDENTIFIER)
    Beleuchtungslasteinheiten = "Leistungsdichte" (IFCIDENTIFIER)
    Fläche pro Person = 28.5714285714286 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Heizlastwerte = "Nach Raumtyp" (IFCIDENTIFIER)
    Latente Wärmelast pro Person = 58.6142140344444 (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Luftraum - Beitrag zu Beleuchtung = 20. (IFCREAL)
    Personenzahl = 0. (IFCREAL)
    Tatsächliche Beleuchtungslast = 0. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Tatsächliche Beleuchtungslast pro Fläche = 0. (IFCREAL)
    Tatsächliche Versorgungsleistung = 0. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Tatsächliche Versorgungsleistung pro Fläche = 0. (IFCREAL)
    Versorgungslasteinheiten = "Leistungsdichte" (IFCIDENTIFIER)
    Versorgungsleistung basieren auf = "Nach Raumtyp" (IFCIDENTIFIER)
    Wahrnehmbare Wärmelast pro Person = 73.2677675430556 (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Wärmegewinn insgesamt pro Person = 131.8819815775 (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
  Phasen | properties | on 481 objects (211 IFCWALL, 54 IFCOPENINGELEMENT, 52 IFCWINDOW, 50 IFCSLAB)
    Phase erstellt = "Neu" (IFCLABEL)
  Phasen | properties | on 28 objects (28 IFCSPACE)
    Phase = "Neu" (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.2125 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 2.82500000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.353125000000001 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.79999999999999 [METRE]
    Length = 1.7 [METRE]
    NetSideArea = 2.82500000000001 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.353125 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.125 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.13125 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 2.94 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3675 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.79999999999999 [METRE]
    Length = 1.05 [METRE]
    NetSideArea = 2.94 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.367499999999999 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.125 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.732499999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 12.538 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.56725 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.79999999999999 [METRE]
    Length = 5.86 [METRE]
    NetSideArea = 12.538 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.56725 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.125 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.203125 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 4.54999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.568749999999998 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.79999999999999 [METRE]
    Length = 1.625 [METRE]
    NetSideArea = 4.54999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.568749999999999 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.125 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.7184 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 17.898 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 4.29551999999999 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.79999999999999 [METRE]
    Length = 7.16 [METRE]
    NetSideArea = 17.898 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 4.29552 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.24 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 4.8912 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 52.7639999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 12.66336 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.79999999999999 [METRE]
    Length = 20.38 [METRE]
    NetSideArea = 52.7639999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 12.66336 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.24 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.125 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 2.79999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.349999999999999 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.79999999999999 [METRE]
    Length = 1. [METRE]
    NetSideArea = 2.79999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.349999999999998 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.125 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.2672 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 23.7599999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.80159999999998 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.99999999999999 [METRE]
    Length = 7.91999999999999 [METRE]
    NetSideArea = 22.4859999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.59775999999999 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.16 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 150 more contents on 188 objects not shown
  Tragwerk | properties | on 171 objects (171 IFCWALL)
    Berechnungsmodell aktivieren = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tragwerksverwendung = "Nichttragend" (IFCIDENTIFIER)
  Tragwerk | properties | on 48 objects (48 IFCSLAB)
    Berechnungsmodell aktivieren = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Tragwerk | properties | on 40 objects (40 IFCWALL)
    Berechnungsmodell aktivieren = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Betonüberdeckung - Andere Flächen = "Betonüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsüberdeckung 1" (IFCLABEL)
    Betonüberdeckung - Außenfläche = "Betonüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsüberdeckung 1" (IFCLABEL)
    Betonüberdeckung - Innenfläche = "Betonüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsüberdeckung 1" (IFCLABEL)
    Tragwerk = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tragwerksverwendung = "Tragend" (IFCIDENTIFIER)
  Tragwerk | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Berechnungsmodell aktivieren = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Betonüberdeckung - Andere Flächen = "Betonüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsüberdeckung 1" (IFCLABEL)
    Betonüberdeckung - Obere Fläche = "Betonüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsüberdeckung 1" (IFCLABEL)
    Betonüberdeckung - Untere Fläche = "Betonüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsüberdeckung 1" (IFCLABEL)
    Tragwerk = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Tragwerk | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    Betonüberdeckung = "Betonüberdeckung - Einstellungen: Bewehrungsüberdeckung 1" (IFCLABEL)
  Tragwerk | properties | on 3 type objects
    Filter Tragend / Nichttragend = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 134 objects (134 IFCWALL)
    Reference = "GK 12.5" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 43 objects (43 IFCWALL)
    Reference = "Ziegel 0.24 m" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 36 objects (18 IFCOPENINGELEMENT, 18 IFCWINDOW)
    Reference = "KF_1000x1350" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 31 objects (17 IFCOPENINGELEMENT, 14 IFCSLAB)
    Reference = "STB 20.0" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 26 objects (13 IFCOPENINGELEMENT, 13 IFCWINDOW)
    Reference = "DK_1640x1350" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 24 objects (24 IFCWALL)
    Reference = "173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 22 objects (22 IFCDOOR)
    Reference = "90 x 200" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators | properties | on 20 objects (20 IFCSLAB)
    Reference = "FB 10.0 - Parkett" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_EnvironmentalImpactIndicators: 22 more contents on 165 objects not shown
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 134 objects (134 IFCWALL)
    Reference = "GK 12.5" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 43 objects (43 IFCWALL)
    Reference = "Ziegel 0.24 m" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 24 objects (24 IFCWALL)
    Reference = "173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 8 objects (8 IFCWALL)
    Reference = "MW_10cm" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfWall | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    Reference = "Metall Panele" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 87 objects (87 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "GK 12.5" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.325 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 47 objects (47 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "GK 12.5" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.325 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 29 objects (29 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ziegel 0.24 m" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 16 objects (16 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 11 objects (11 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ziegel 0.24 m" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 8 objects (8 IFCWALL)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "173_A_NT_WDVS_0160_TYP01_1S_EPS_0160" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 8 objects (8 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "MW_10cm" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.158333333333333 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WallCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ziegel 0.24 m" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon: 6 more contents on 3 objects not shown
  Ergebnisse der Analyse | properties | on 36 objects (18 IFCOPENINGELEMENT, 18 IFCWINDOW)
    AL Breite = 0.98 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Höhe = 1.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fensterbanktiefe aussen = 0.16 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Griffhoehe von UK Fluegel = 0.595 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_links = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_oben = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_rechts = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_unten = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenlichte Breite = 0.88 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenlichte Höhe = 1.19 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Ergebnisse der Analyse | properties | on 26 objects (13 IFCOPENINGELEMENT, 13 IFCWINDOW)
    AL Breite = 1.59 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Höhe = 1.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Feldbreite rechts = 0.81 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fensterbanktiefe aussen = 0.16 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Griffhoehe oben = 0.595 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Griffhöhe unten = 0.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Kämpferposition = 0.6 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_links = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_oben = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_rechts = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_unten = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenlichte Höhe = 1.19 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Ergebnisse der Analyse | properties | on 18 objects (9 IFCOPENINGELEMENT, 9 IFCWINDOW)
    AL Breite = 1.59 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Höhe = 2.15 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Feldbreite rechts = 0.51 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fensterbanktiefe aussen = 0.16 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Griffhoehe von UK Rahmen = 0.97 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Kämpferposition = 0.9 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_links = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_oben = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_rechts = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_unten = 0.27 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenlichte Höhe = 2. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Ergebnisse der Analyse | properties | on 14 objects (8 IFCOPENINGELEMENT, 6 IFCWINDOW)
    AL Breite = 1.99 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Höhe = 2.15 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Feldbreite rechts = 0.91 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fensterbanktiefe aussen = 0.16 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Griffhoehe von UK Rahmen = 0.97 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Kämpferposition = 0.9 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_links = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_oben = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_rechts = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_unten = 0.27 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenlichte Höhe = 2. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Ergebnisse der Analyse | properties | on 8 objects (4 IFCOPENINGELEMENT, 4 IFCWINDOW)
    AL Breite = 3.04 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Höhe = 2.15 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Feldbreite rechts = 1.96 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fensterbanktiefe aussen = 0.16 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Griffhoehe von UK Rahmen = 0.97 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Kämpferposition = 0.9 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_links = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_oben = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_rechts = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    RK_Breite_unten = 0.27 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenlichte Höhe = 2. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Grafiken | properties | on 49 objects (47 IFCDOOR, 2 IFCOPENINGELEMENT)
    Türgriff auswählen = "Standard mit Zylinder" (IFCLABEL)
  Grafiken | properties | on 40 objects (21 IFCOPENINGELEMENT, 19 IFCWINDOW)
    Abstand Kippsymbol = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Winkel Öffnungssymbol links = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungssymbol rechts = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Grafiken | properties | on 36 objects (18 IFCOPENINGELEMENT, 18 IFCWINDOW)
    Abstand Kippsymbol = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Dreh_Kippflügel im GR darstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kippflügel im GR darstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungssymbol im Grundriss darstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Grafiken | properties | on 26 objects (13 IFCOPENINGELEMENT, 13 IFCWINDOW)
    Abstand Kippsymbol = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    DK Feld 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    DK Feld 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kipp Feld 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kipp Feld 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungssymbol im Grundriss darstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Grafiken | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Apron Visible = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Grafiken | properties | on 50 type objects
    Farbfüllung für groben Maßstab = 0 (IFCINTEGER)
    Füllmuster für groben Maßstab = "<Flächenfüllung>" (IFCLABEL)
  Grafiken | properties | on 9 type objects
    Höhe Türgriff = 0.9 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Grafiken | properties | on 3 type objects
    Farbfüllung für groben Maßstab = 11645361 (IFCINTEGER)
    Füllmuster für groben Maßstab = "<Flächenfüllung>" (IFCLABEL)
  Grafiken: 6 more contents on 0 objects not shown
  Konstruktion | properties | on 62 objects (31 IFCOPENINGELEMENT, 31 IFCWINDOW)
    AL Abzug aussen links = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug aussen oben = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug aussen rechts = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug aussen unten = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug innen links = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug innen oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug innen rechts = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug innen unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Konstruktion | properties | on 40 objects (21 IFCOPENINGELEMENT, 19 IFCWINDOW)
    AL Abzug aussen links = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug aussen oben = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug aussen rechts = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug aussen unten = 0.17 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug innen links = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug innen oben = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug innen rechts = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    AL Abzug innen unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Konstruktion | properties | on 4 objects (4 IFCROOF)
    Dachabschluss Traufe = "Vertikal" (IFCIDENTIFIER)
    Zuschnittsversatz unten = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Konstruktion | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIRFLIGHT)
    Mit Steigung beginnen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mit Steigung enden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterhalb Steigungsbasis erweitern = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Konstruktion | properties | on 36 type objects
    Funktion = "Innen" (IFCIDENTIFIER)
    Standarddicke = 0.1 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Konstruktion | properties | on 14 type objects
    Funktion = "Innen" (IFCIDENTIFIER)
    Standarddicke = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Konstruktion | properties | on 9 type objects
    Funktion = "Innen" (IFCIDENTIFIER)
    Stärke Futter = 0.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Wandabschluss = "Nach Basisbauteil" (IFCIDENTIFIER)
  Konstruktion | properties | on 2 type objects
    Funktion = "Innen" (IFCIDENTIFIER)
    Lauftyp = "Massivtreppenlauf: Steinauftritt 30 mm, Steigung 15 mm" (IFCLABEL)
    Podesttyp = "Massivtreppenpodest: 100 mm Dicke" (IFCLABEL)
  Konstruktion: 7 more contents on 0 objects not shown
  Materialien und Oberflächen | properties | on 102 objects (52 IFCOPENINGELEMENT, 50 IFCWINDOW)
    Fensterglas = "Glas" (IFCLABEL)
  Materialien und Oberflächen | properties | on 36 type objects
    Tragendes Material = "Feste Wärmedämmung" (IFCLABEL)
  Materialien und Oberflächen | properties | on 14 type objects
    Tragendes Material = "Beton - Ortbeton 1" (IFCLABEL)
  Materialien und Oberflächen | properties | on 1 type object
    Tragendes Material = "Ziegel" (IFCLABEL)
  Materialien und Oberflächen | properties | on 1 type object
    Tragendes Material = "Metall - Ständerschicht" (IFCLABEL)
  Materialien und Oberflächen | properties | on 1 type object
    Tragendes Material = "Vorgabe" (IFCLABEL)
  Materialien und Oberflächen | properties | on 1 type object
    Tragendes Material = "Wärmedämmung - weich" (IFCLABEL)
  Materialien und Oberflächen | properties | on 1 type object
    Material Can = "Paint - Red Fire Extinguisher" (IFCLABEL)
    Material Clamp = "Metal - Aluminium" (IFCLABEL)
    Material Handle = "Paint - Black Fire Extinguisher" (IFCLABEL)
    Material Tube = "Rubber" (IFCLABEL)
  Materialien und Oberflächen: 3 more contents on 0 objects not shown
  Modelleigenschaften | properties | on 40 objects (21 IFCOPENINGELEMENT, 19 IFCWINDOW)
    Feldbreite links = 0.9 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Gleiche Feldbreiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Modelleigenschaften | properties | on 26 objects (13 IFCOPENINGELEMENT, 13 IFCWINDOW)
    Feldbreite links = 0.6 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Gleiche Feldbreiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Schichten | properties | on 62 objects (31 IFCOPENINGELEMENT, 31 IFCWINDOW)
    Bemassungspunkt Absoluthöhen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Aussen Blech = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank aussen Stein = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Schichten | properties | on 40 objects (21 IFCOPENINGELEMENT, 19 IFCWINDOW)
    Bemassungspunkt Absoluthöhen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Aussen Blech = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank aussen Stein = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 18 objects (18 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "KF_1000x1350" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 17 objects (17 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "STB 20.0" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 13 objects (13 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "DK_1640x1350" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 9 objects (9 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "DK_DK_1800x2250_FB_200 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 8 objects (8 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "DK_DK_2050x2250_FB_200 3" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "DK_DK_1800x2250_FB_200" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Reference = "90 x 201" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 20 objects (20 IFCSLAB)
    Reference = "FB 10.0 - Parkett" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 14 objects (14 IFCSLAB)
    Reference = "STB 20.0" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    Reference = "FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    Reference = "FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" (IFCLABEL)
  Pset_ReinforcementBarPitchOfSlab | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    Reference = "Titanzink - Eindeckung" (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 20 objects (20 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "FB 10.0 - Parkett" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.83987153016747 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 12 objects (12 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "STB 20.0" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.23 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "FB 10.0 - Fliesen 25 x 25" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.83318161128812 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "FB 10.0 - Fliesen 15 x 15" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 0.83318161128812 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 8.99999999999999 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Titanzink - Eindeckung" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "STB 20.0" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 5.23 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 20 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ThermalTransmittance = 0.83987153016747 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon | properties | on 16 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ThermalTransmittance = 0.83318161128812 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_SlabCommon: 1 more content on 0 objects not shown
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 16.065 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.213 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 16.065 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.213 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 17.3 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    GrossArea = 15.1130000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.51130000000001 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 15.1130000000001 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.51130000000001 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 16.98 [METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 312.3544 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 297.899095335773 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 59.5798190671546 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 73.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 16.9020000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.38040000000004 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 16.9020000000002 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.38040000000004 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 17.9200000000001 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 15.9004000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.59004000000002 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 15.9004000000002 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.59004000000002 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 17.6000000000001 [METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 1.5885 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.15885 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1.5885 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.15885 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 5.19 [METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 23.391875 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.3391875 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 23.391875 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.3391875 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 22.04 [METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    GrossArea = 9.0475 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.90475 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 9.0475 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.90475 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 16.65 [METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 32 more contents on 33 objects not shown
  Pset_WindowCommon | properties | on 18 objects (18 IFCWINDOW)
    HasSillInternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "KF_1000x1350" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 13 objects (13 IFCWINDOW)
    HasSillInternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "DK_1640x1350" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    HasSillInternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "DK_DK_1800x2250_FB_200 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    HasSillInternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "DK_DK_2050x2250_FB_200 3" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    HasSillInternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "DK_DK_1800x2250_FB_200" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    GlazingAreaFraction = 9. (IFCPOSITIVERATIOMEASURE)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Default" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 157. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    GlazingAreaFraction = 9. (IFCPOSITIVERATIOMEASURE)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Default" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 157. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_WindowCommon | properties | on 10 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WindowCommon: 1 more content on 0 objects not shown
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 18 objects (18 IFCWINDOW)
    Area = 1.404 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.35 [METRE]
    Width = 1.04 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 13 objects (13 IFCWINDOW)
    Area = 2.2275 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.35 [METRE]
    Width = 1.65 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    Area = 3.8775 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.35 [METRE]
    Width = 1.65 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Area = 4.8175 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.35 [METRE]
    Width = 2.05 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Area = 7.285 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.35 [METRE]
    Width = 3.1 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 1.1092 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.18 [METRE]
    Width = 0.94 [METRE]
  Pset_DoorCommon | properties | on 22 objects (22 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "90 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.7021 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_DoorCommon | properties | on 13 objects (13 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "90 x 201" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 12 objects (12 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "85 x 200" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 6 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_DoorCommon | properties | on 3 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    ThermalTransmittance = 3.7021 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Pset_DoorWindowGlazingType | properties | on 22 objects (22 IFCDOOR) | on 3 type objects
    SolarHeatGainTransmittance = 0. (IFCNORMALISEDRATIOMEASURE)
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 22 objects (22 IFCDOOR)
    Area = 1.845 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.05 [METRE]
    Width = 0.9 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 13 objects (13 IFCDOOR)
    Area = 2.05 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.05 [METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCDOOR)
    Area = 1.9475 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.05 [METRE]
    Width = 0.95 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 0.2 [METRE]
    Height = 2.22 [METRE]
    Width = 1.75999999999999 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 0.2 [METRE]
    Height = 1. [METRE]
    Width = 0.199999999999998 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 0.2 [METRE]
    Height = 1. [METRE]
    Width = 0.200000000000002 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 0.2 [METRE]
    Height = 0.274999999999985 [METRE]
    Width = 1.05 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 0.2 [METRE]
    Height = 0.275000000000004 [METRE]
    Width = 1.05 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 9.57060466422726 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.2 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 15 objects (15 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 0.125 [METRE]
    Height = 0.899999999999999 [METRE]
    Width = 2.14999999999998 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 0.24 [METRE]
    Height = 1. [METRE]
    Width = 2.14999999999998 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 0.125 [METRE]
    Height = 0.9 [METRE]
    Width = 2.14999999999998 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 0.24 [METRE]
    Height = 0.999999999999999 [METRE]
    Width = 2.14999999999998 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 0.125 [METRE]
    Height = 0.95 [METRE]
    Width = 2.14999999999998 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 0.125 [METRE]
    Height = 0.950000000000001 [METRE]
    Width = 2.14999999999998 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Depth = 3.048 [METRE]
    Height = 0.999999999999999 [METRE]
    Width = 2.14999999999998 [METRE]
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ausschalter" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "2 Fach" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Sonderausstattung 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Red" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "5 Fach" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "3 Fach" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "1600 x 2400 x 1600 mit Hydraulik" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Projektinformationen" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon: 1 more content on 0 objects not shown
  Elektro - Lasten | properties | on 51 objects (45 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 6 IFCLIGHTFIXTURE)
    Element = "" (IFCTEXT)
    Stromkreisnummer = "" (IFCTEXT)
  Pset_RoofCommon | properties | on 4 objects (4 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Titanzink - Eindeckung" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 type object
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW) | on 1 type object
    Manufacturer = "VELUX A/S" (IFCLABEL)
  Elektro | properties | on 16 objects (16 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Versatz seitlich (2D) = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Elektro | properties | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Versatz seitlich (2D) = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Versatz vorne (2D) = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Elektro | properties | on 1 type object
    40_Leuchtendurchmesser = 0.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Elektro - Stromkreise | properties | on 21 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 6 IFCLIGHTFIXTURE)
    Elektrische Daten = "0 V/1-0 VA" (IFCTEXT)
  Pset_LightFixtureTypeCommon | properties | on 6 objects (6 IFCLIGHTFIXTURE)
    Reference = "Deckenleuchte 300mm, Anbau" (IFCIDENTIFIER)
  Elektro - Beleuchtung | properties | on 6 objects (6 IFCLIGHTFIXTURE)
    Wirkungsgrad berechnen = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NosingLength = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "Natursteinstufen massiv" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtInnerSide = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NosingLength = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "Natursteinstufen massiv" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.235 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtInnerSide = 0.235 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.235 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 type objects
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 0. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 0. (IFCCOUNTMEASURE)
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    NosingLength = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "Natursteinstufen massiv" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtInnerSide = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "Steinauftritt 30 mm, Steigung 15 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.3048 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.3048 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtInnerSide = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    NosingLength = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "Natursteinstufen massiv" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.235 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtInnerSide = 0.235 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.235 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "Steinauftritt 30 mm, Steigung 15 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.3048 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.3048 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtInnerSide = 0.235 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.235 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 2 type objects
    NosingLength = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 0. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 0. (IFCCOUNTMEASURE)
  Qto_StairFlightBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSTAIRFLIGHT)
    Length = 6.48999999999999 [METRE]
    NetVolume = 2.76262164724487 [CUBIC_METRE]
  Text | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    porr_Text_E01 = "Wasserlöscher - 10 Liter" (IFCTEXT)
    porr_Text_E02 = "W 10 L -30" (IFCTEXT)
  Text | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    porr_Text_E01 = "ABC-Pulver - 6 kg" (IFCTEXT)
    porr_Text_E02 = "PG 6 H" (IFCTEXT)
  Text | properties | on 1 type object
    porr_Text_T01 = "EPS" (IFCTEXT)
  Pset_RailingCommon | properties | on 8 objects (8 IFCRAILING)
    Height = 0.9 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Glaselement - Füllung unten" (IFCIDENTIFIER)
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCRAILING)
    Length = 11.03 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Length = 11.34 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 8.68500000000007 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 11.7500000000001 [METRE]
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    Reference = "RDOK" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    Reference = "Projektinformationen" (IFCIDENTIFIER)
  Grenzen | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Bildausschnitt = "Bauteil A" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    IsLandmarked = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
    NumberOfStoreys = 5 (IFCINTEGER)
    Reference = "Projektinformationen" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingSystemCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    Reference = "Projektinformationen" (IFCIDENTIFIER)
  Handlauf 1(Type) | properties | on 8 objects (8 IFCRAILING)
    Position = "Keine" (IFCIDENTIFIER)
  Handlauf 2(Type) | properties | on 8 objects (8 IFCRAILING)
    Position = "Keine" (IFCIDENTIFIER)
  ID-Daten(Type) | properties | on 8 objects (8 IFCRAILING)
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Typname = "Glaselement - Füllung unten" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Typname = "RDOK" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 2 type objects
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "23.30.20.00" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "Windows" (IFCTEXT)
    Typenkommentare = "FE_TUER_2-tlg_DK_DK" (IFCTEXT)
    Typenmarkierung = "56" (IFCTEXT)
    Typname = "DK_DK_2050x2250_FB_200 3" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 2 type objects
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "23.30.20.00" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "Windows" (IFCTEXT)
    Typenkommentare = "FE_1_KIPP" (IFCTEXT)
    Typenmarkierung = "57" (IFCTEXT)
    Typname = "KF_1000x1350" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 2 type objects
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "23.30.20.00" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "Windows" (IFCTEXT)
    Typenkommentare = "FE_2_DK" (IFCTEXT)
    Typenmarkierung = "64" (IFCTEXT)
    Typname = "DK_1640x1350" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 2 type objects
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "23.30.20.00" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "Windows" (IFCTEXT)
    Typenkommentare = "FE_TUER_2-tlg_DK_DK" (IFCTEXT)
    Typenmarkierung = "50" (IFCTEXT)
    Typname = "DK_DK_1800x2250_FB_200" (IFCTEXT)
  ID-Daten(Type) | properties | on 2 type objects
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "23.30.20.00" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "Windows" (IFCTEXT)
    Typenkommentare = "FE_TUER_2-tlg_DK_DK" (IFCTEXT)
    Typenmarkierung = "55" (IFCTEXT)
    Typname = "DK_DK_1800x2250_FB_200 2" (IFCTEXT)
  Konstruktion(Type) | properties | on 8 objects (8 IFCRAILING)
    Geländerholmversatz = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Geländerhöhe = 0.9 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Geländerverbindung = "Stutzen" (IFCIDENTIFIER)
    Podesthöhenanpassung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Podesthöhenanpassung verwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tangentiales Anschlussstück = "Geländer bis Berührung verlängern" (IFCIDENTIFIER)
    Winkeliges Anschlussstück = "Vertikale/Horizontale Segmente hinzufügen" (IFCIDENTIFIER)
  Konstruktion(Type) | properties | on 6 type objects
    Falzbreite = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Falzüberschlag = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fensterbankstärke aussen = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fensterbankstärke innen = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flügelbreite = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flügeltiefe = 0.07 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Glasdicke = 0.024 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Griffhöhe Fenstertüre = 1.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Kämpferbreite = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenstaerke Aussenschale = 0.035 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmentiefe = 0.07 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Wandabschluss = "Nach Basisbauteil" (IFCIDENTIFIER)
  Konstruktion(Type) | properties | on 2 type objects
    Falzbreite = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Falzüberschlag = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fensterbankstärke aussen = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fensterbankstärke innen = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flügelbreite = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flügeltiefe = 0.07 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Glasdicke = 0.024 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenstaerke Aussenschale = 0.035 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmentiefe = 0.07 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Wandabschluss = "Nach Basisbauteil" (IFCIDENTIFIER)
  Konstruktion(Type) | properties | on 2 type objects
    Falzbreite = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Falzüberschlag = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fensterbankstärke aussen = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fensterbankstärke innen = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flügelbreite = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Flügeltiefe = 0.07 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Glasdicke = 0.024 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Kämpferbreite = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmenstaerke Aussenschale = 0.035 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rahmentiefe = 0.07 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Wandabschluss = "Nach Basisbauteil" (IFCIDENTIFIER)
  Oberer Geländerholm(Type) | properties | on 8 objects (8 IFCRAILING)
    Höhe = 0.9 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Oberen Holm verwenden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ = "Typ des oberen Holms: Elliptisch - 40 x 30 mm" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 8 objects (8 IFCRAILING)
    Familienname = "Geländer" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Geländer" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familienname = "Ebene" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 6 type objects
    Familienname = "FE_TUER_2-tlg" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Fenster" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 2 type objects
    Familienname = "FE_1-tlg" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Fenster" (IFCLABEL)
  Sonstige(Type) | properties | on 2 type objects
    Familienname = "175_2-tlg" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Fenster" (IFCLABEL)
  Abhängigkeiten(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Basishöhe = "Projekt-Basispunkt" (IFCIDENTIFIER)
  Grafiken(Type) | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGSTOREY)
    Farbe = 32768 (IFCINTEGER)
    Linienmuster = "Kompakt" (IFCLABEL)
    Linienstärke = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "002_RDOK: 002_RDOK" (IFCLABEL)
    Symbol bei Ende 1 Standard = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol bei Ende 2 Standard = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Grafiken(Type) | properties | on 2 type objects
    Öffnungscode = 2 (IFCINTEGER)
  Grafiken(Type) | properties | on 2 type objects
    Öffnungscode Feld 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungscode Feld 2 = 1 (IFCINTEGER)
  Analytische Eigenschaften | properties | on 20 type objects
    Absorptionsgrad = 0.7 (IFCREAL)
    Rauigkeit = 3 (IFCINTEGER)
    Thermisch wirksame Masse = 76.9074 (IFCREAL)
    Thermischer Widerstand (R) = 1.19065829008468 (IFCREAL)
    Wärmedurchgangskoeffizient (U) = 0.83987153016747 (IFCREAL)
  Analytische Eigenschaften | properties | on 16 type objects
    Absorptionsgrad = 0.7 (IFCREAL)
    Rauigkeit = 3 (IFCINTEGER)
    Thermisch wirksame Masse = 92.0184 (IFCREAL)
    Thermischer Widerstand (R) = 1.20021851953018 (IFCREAL)
    Wärmedurchgangskoeffizient (U) = 0.83318161128812 (IFCREAL)
  Analytische Eigenschaften | properties | on 14 type objects
    Absorptionsgrad = 0.7 (IFCREAL)
    Rauigkeit = 3 (IFCINTEGER)
    Thermisch wirksame Masse = 302.22 (IFCREAL)
    Thermischer Widerstand (R) = 0.191204588910134 (IFCREAL)
    Wärmedurchgangskoeffizient (U) = 5.23 (IFCREAL)
  Analytische Eigenschaften | properties | on 7 type objects
    Analytische Konstruktion = "<Keine Auswahl>" (IFCTEXT)
    Thermische Eigenschaften definieren durch = "Schemaplantypen" (IFCIDENTIFIER)
  Analytische Eigenschaften | properties | on 4 type objects
    Absorptionsgrad = 0.7 (IFCREAL)
    Rauigkeit = 3 (IFCINTEGER)
  Analytische Eigenschaften | properties | on 3 type objects
    Analytische Konstruktion = "Metall" (IFCTEXT)
    Durchlässigkeit für sichtbares Licht = 0. (IFCREAL)
    Gesamtenergiedurchlassgrad = 0. (IFCREAL)
    Thermische Eigenschaften definieren durch = "Schemaplantypen" (IFCIDENTIFIER)
    Thermischer Widerstand (R) = 0.270116960643959 (IFCREAL)
    Wärmedurchgangskoeffizient (U) = 3.7021 (IFCREAL)
  Analytische Eigenschaften | properties | on 1 type object
    Absorptionsgrad = 0.7 (IFCREAL)
    Rauigkeit = 3 (IFCINTEGER)
    Thermisch wirksame Masse = 46.290315 (IFCREAL)
    Thermischer Widerstand (R) = 3.07692307692308 (IFCREAL)
    Wärmedurchgangskoeffizient (U) = 0.325 (IFCREAL)
  Analytische Eigenschaften | properties | on 1 type object
    Absorptionsgrad = 0.7 (IFCREAL)
    Rauigkeit = 3 (IFCINTEGER)
    Thermisch wirksame Masse = 3.5328 (IFCREAL)
    Thermischer Widerstand (R) = 6.31578947368421 (IFCREAL)
    Wärmedurchgangskoeffizient (U) = 0.158333333333333 (IFCREAL)
  Daten | properties | on 1 type object
    porr_Boole_T01 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    porr_Boole_T02 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    porr_Boole_T03 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    porr_Boole_T04 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    porr_Boole_T05 = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Daten | properties | on 1 type object
    Allowed Roof Slope = "15°-90°" (IFCTEXT)
    Emergency Exit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frame Area = 0.21 (IFCREAL)
    Function = "Top hung roof window" (IFCTEXT)
    Operation Mode = "Manuel" (IFCTEXT)
    Perimeter Glazing = 3.49 (IFCREAL)
    Perimeter Window = 4.24 (IFCREAL)
    Sound Insulation db = 32 (IFCINTEGER)
    Thermal Transmittance(frame) = 1.3 (IFCREAL)
    Thermal bridge(glazing) = 0.049 (IFCREAL)
    Warranty Years = "5 (10 with BDX)" (IFCTEXT)
    Window Area = 1.11 (IFCREAL)
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:314863 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:314863:1 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:339656 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:339656:1 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:314717 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:314717:1 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:339775 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:339775:1 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:322065 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:322065:1 | predefined | on 1 type object
  Analytische Eigenschaften(Type) | properties | on 10 type objects
    Analytische Konstruktion = "<Keine Auswahl>" (IFCTEXT)
    Thermische Eigenschaften definieren durch = "Schemaplantypen" (IFCIDENTIFIER)
  Bemaßungen(Type) | properties | on 2 type objects
    Breite = 2.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Höhe = 2.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbaubreite = 2.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Bemaßungen(Type) | properties | on 2 type objects
    Breite = 1.04 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Griffhöhe Fenstertüre = 0.9 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Höhe = 1.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbaubreite = 1.04 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Bemaßungen(Type) | properties | on 2 type objects
    Breite = 1.65 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Höhe = 1.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbaubreite = 1.65 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Bemaßungen(Type) | properties | on 2 type objects
    Breite = 3.1 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Höhe = 2.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbaubreite = 3.1 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Bemaßungen(Type) | properties | on 2 type objects
    Breite = 1.65 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Höhe = 2.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbaubreite = 1.65 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.35 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Sichtbarkeit(Type) | properties | on 6 type objects
    Fensterart Feld 1 = "Drehkipp_Element" (IFCLABEL)
    Fensterart Feld 2 = "Fixelement" (IFCLABEL)
  Sichtbarkeit(Type) | properties | on 2 type objects
    Fensterart = "Kipp_Element" (IFCLABEL)
  Sichtbarkeit(Type) | properties | on 2 type objects
    Fensterart links = "Drehkipp_Element" (IFCLABEL)
    Fensterart rechts = "Drehkipp_Element" (IFCLABEL)
  FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3:325958 | predefined | on 1 type object
  FE_1-tlg:KF_1000x1350:333678 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:334252 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:334252:1 | predefined | on 1 type object
  FE_1-tlg:KF_1000x1350:334544 | predefined | on 1 type object
  FE_TUER_2-tlg:DK_DK_2050x2250_FB_200 3:334804 | predefined | on 1 type object
  175_2-tlg:DK_1640x1350:348424 | predefined | on 1 type object
  175_2-tlg:DK_1640x1350:348789 | predefined | on 1 type object
  Auflager | properties | on 2 type objects
    Auflager Mitte - Anzahl = 0 (IFCINTEGER)
    Auflager Mitte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflager links = "Keine" (IFCIDENTIFIER)
    Auflager rechts = "Keine" (IFCIDENTIFIER)
    Seitlicher Versatz links = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Seitlicher Versatz rechts = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Berechnungsregeln | properties | on 2 type objects
    Maximale Stufenhöhe = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Mindestauftrittsbreite = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Mindestlaufbreite = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200:314170 | predefined | on 1 type object
  FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2:314214 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:314757 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 200:314757:1 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:321989 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:85 x 200:321989:1 | predefined | on 1 type object
  FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200:334248 | predefined | on 1 type object
  FE_TUER_2-tlg:DK_DK_1800x2250_FB_200 2:334249 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:334390 | predefined | on 1 type object
  Drehflügel 1-flg - Umfassungszarge:90 x 201:334390:1 | predefined | on 1 type object
  Sichtbarkeit | properties | on 1 type object
    Ausschalter mit Kontrollleuchte uP = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ausschalter uP = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dimmer uP = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kreuzschalter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schalter mit Bewegungssensor = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Serienschalter uP = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wechselschalter uP = FALSE (IFCBOOLEAN)
  GPU_v_1.01:Default:372964 | predefined | on 1 type object